[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF REDISTRIBUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL={STATIC|INTERFACE|RIP|BGP} [METRIC={0..16777214|ORIGINAL}] [TYPE={1|2|ORIGINAL}] [LIMIT=1..4000] [SUBNET={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [TAG={1..65535|ORIGINAL}]`

非OSPF経路を取り込み、AS外部LSAでAS内に通知するよう設定する。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

パラメーター

PROTOCOL: 取り込むAS外部経路の起源。STATIC（スタティック経路）、INTERFACE（非OSPFインターフェースの直結経路）、RIP（RIP経路）、BGP（BGP経路）から選択する。

METRIC: PROTOCOLパラメーターで指定したAS外部経路を通知するときのメトリック。ORIGINALを指定した場合は、IP経路表のメトリック値がそのまま使われる。デフォルトは20

TYPE: PROTOCOLパラメーターで指定したAS外部経路を通知するときのメトリックタイプ（1または2）。ORIGINALは1と同じ意味。デフォルトは2

LIMIT: PROTOCOLパラメーターで指定したAS外部経路の最大取り込み数。デフォルトは1000

SUBNET: クラスレスな経路（クラス標準マスクでない経路）を取り込むかどうか。ON、YES、TRUEを指定した場合はクラスフル（クラス標準マスクの経路）・クラスレス両方の経路を取り込む。OFF、NO、FALSEを指定した場合はクラスフルな経路だけを取り込む。デフォルトはON

TAG: PROTOCOLパラメーターで指定したAS外部経路を通知するときの経路タグ値。ORIGINALを指定した場合は、IP経路表の経路タグ値がそのまま使われる。デフォルトはORIGINAL

表 1：本コマンド実行による、SET OSPFコマンドのパラメーター設定値自動変更
本コマンドの指定値 | 影響を受けるSET OSPF コマンドのパラメーター | パラメーター値への影響の詳細
PROTOCOL=STATIC | STATICEXPORT | NO → YES
PROTOCOL=RIP | RIP | OFF → IMPORT、または、EXPORT → BOTH
PROTOCOL=BGP | BGPIMPORT | OFF → ON
LIMIT=x | BGPLIMIT | LIMITと同じ値に変更

備考・注意事項

PROTOCOLパラメーターにSTATIC、RIP、BGPを指定した場合、あるいは、LIMITパラメーターを変更した場合、SET OSPFコマンドのSTATICEXPORT、RIP、BGPIMPORT、BGPLIMITパラメーターの設定値も自動的に変更される。自動変更の詳細は別表を参照。

関連コマンド

DELETE OSPF REDISTRIBUTE
SET OSPF
SET OSPF REDISTRIBUTE
SHOW OSPF
SHOW OSPF REDISTRIBUTE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L