[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY EPSR

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`DESTROY EPSR={epsrname|ALL}`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

EPSRドメインを削除する。
本コマンドを実行する前には、DISABLE EPSRコマンドで対象となるEPSRドメインを無効化し、DELETE EPSR DATAVLANコマンドでデータVLANを削除しておく必要がある。
また、本コマンドを実行するとループが発生する可能性があるので、本コマンドを実行する前には、次のいずれかの手順をとることが望ましい。
・DISABLE SWITCH PORTコマンドで該当VLANのリング接続用ポートをディセーブルにする
・該当VLANのリング接続用ポートからケーブルを抜く
・DELETE VLAN PORTコマンドで該当VLANからリング接続用ポートを削除する

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名。ALLを指定した場合は、すべてのEPSRドメインが対象となる。

備考・注意事項

EPSRが使用するスイッチポートでは、自動的にイングレスフィルタリング（SET SWITCH PORTコマンドのINFILTERINGパラメーター）が有効になる。その反対に、EPSRドメインを削除すると、EPSRで使用されなくなったスイッチポートでは、自動的にイングレスフィルタリングが無効になる。

関連コマンド

CREATE EPSR
DELETE EPSR DATAVLAN
DELETE VLAN PORT
DISABLE EPSR
DISABLE SWITCH PORT
SHOW EPSR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L