[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD VRRP MONITOREDINTERFACE

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`ADD VRRP=vr-identifier MONITOREDINTERFACE=vlan-if [NEWPRIORITY=1..254]`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

バーチャルルーターの動作に不可欠なVLANインターフェース（バックボーン接続用VLANなど）を監視対象インターフェースとして設定する。
監視対象のVLANインターフェースがダウンすると、バーチャルルーターの優先度が引き下げられる。監視対象インターフェースが再びアップしたときは、優先度も元の値に復帰する。
1つのバーチャルルーターに対して複数の監視インターフェースが設定されており、複数のインターフェースが同時にダウンした場合は、最も小さいNEWPRIORITY値が採用される。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID（VRID）

MONITOREDINTERFACE: 監視対象VLANインターフェース。通常はバックボーンなどに接続するVLANインターフェース（アップリンク用VLAN）を指定する。バーチャルルーターとしてのサービスを提供しているVLANインターフェース（CREATE VRRPコマンドのOVERパラメーターで指定したもの）とは別のインターフェースでなくてはならない。

NEWPRIORITY: 監視対象インターフェースがダウンしたときのルーター優先度。アップリンクVLANがダウンしたときに優先度を下げ、他のルーターにマスターの地位をゆずるためのパラメーター。デフォルトは50。監視対象インターフェースが復旧すると、優先度も元の値に復帰する。

例

``■ VRID=1の監視インターフェースとしてvlan-uplinkを指定する。vlan-uplinkがダウンした場合はVRID=1の優先度を90に引き下げ、他のスイッチがマスターになるようにする。
`ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=vlan-uplink NEWPRIORITY=90`

備考・注意事項

1つのバーチャルルーター（VRID）に設定できる監視インターフェースは最大60個。

関連コマンド

CREATE VRRP
DELETE VRRP MONITOREDINTERFACE
DESTROY VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L