[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 MLD COUNTERS

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SHOW IPV6 MLD COUNTERS`

MLD（マルチキャスト受信者探索）の統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 mld counters

    MLD counters
    --------------------------------------------------------------------------------
    vlan10:

      inQueryV1 ....................... 0     outQueryTotal .................... 29
      inReportV1 ..................... 69
      inDoneV1 ........................ 2
      inQueryV2 ....................... 0
      inReportV2 ...................... 0

    vlan20:

      inQueryV1 ....................... 0     outQueryTotal .................... 29
      inReportV1 ..................... 56
      inDoneV1 ........................ 0
      inQueryV2 ....................... 0
      inReportV2 ...................... 0

    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
inQueryV1 | MLDv1 Queryメッセージ受信数
inReportV1 | MLDv1 Reportメッセージ受信数
inDoneV1 | MLDv1 Doneメッセージ受信数
inQueryV2 | MLDv2 Queryメッセージ受信数
inReportV2 | MLDv2 Reportメッセージ受信数
outQueryTotal | MLDメッセージ送信総数

関連コマンド

ENABLE IPV6 MLD
ENABLE IPV6 MLD INTERFACE
SHOW IPV6 MLD
SHOW IPV6 MLD CONFIG
SHOW IPV6 MLD DEBUG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L