[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# IPv6マルチキャスト/MLD Snooping

MLD Snoopingは、VLAN環境において不要なIPv6マルチキャストトラフィックをフィルタリングする機能です。
MLD Snoopingを使わない場合、マルチキャストパケットはサブネット（VLAN）単位で配送されます。すなわち、VLAN内にグループメンバーが1台でもいると、同一VLAN内のすべてのポートにパケットが転送されてしまいます。
MLD Snoopingを有効にすると、本製品は各ポートで交換されるMLDメッセージ（Multicast Listener Report、Query、Done）を監視して、受信者の存在するポートにだけ該当グループのトラフィックを配送するようになります。
■ MLD Snoopingは、ご購入時の状態（まったく設定を行っていない状態）で有効になっています。
MLD Snoopingはレイヤー2の機能であるため、本製品をレイヤー2スイッチとして使用する場合でも利用できます。次図のように、上位にマルチキャスト対応のIPv6ルーターが存在する場合、特別な設定をすることなくMLD Snoopingを利用できます。本製品にIPv6やMLD（MLD Querier機能）の設定は必要ありません。

■ MLD Snoopingの対象となるアドレスは以下のとおりです。マルチキャストアプリケーションでは、以下のマルチキャストグループアドレスを使用してください。

`ffXY:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:AABB:CCDD
`

- 先頭の「ff」はマルチキャストアドレスであることを示すもので固定です。
- 続く「X」は4ビットのフラグフィールドです。適切な値を選択してください。現在は一時的なグループアドレスを示すT（Transient）フラグ（4ビット目）だけが定義されています。よって値は0（恒久的）か1（一時的）になります。
- 続く「Y」は4ビットのスコープフィールドです。グループアドレスの有効範囲を示します。アプリケーションに適した値を選択してください。通常は2（リンクローカル）、5（サイトローカル）、e（グローバル）を使います（詳細は表を参照）。
- 続く「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:AABB:CCDD」は112ビットのグループIDです。「xx」の部分には任意の値（00〜ff）を指定できますが、「AA」「BB」「CC」「DD」の部分は、定義済みマルチキャストアドレスと重ならないよう、それぞれ次の範囲から選んでください。
  - AA = 00〜fe
  - BB = 00〜ff（ただし、AA = 00のときは03〜ff）
  - CC = 00〜ff
  - DD = 00〜ff

マルチキャストグループのスコープ値は次のように定義されています（RFC2373）。

表 1
0 | 予約済み
1 | ノードローカルスコープ（同一ノード内に限定）
2 | リンクローカルスコープ（同一データリンクに限定）
3 | 予約済み
4 | 予約済み
5 | サイトローカルスコープ（同一「サイト」に限定）
6 | 予約済み
7 | 予約済み
8 | 組織ローカルスコープ（同一「組織」に限定）
9 | 予約済み
a | 予約済み
b | 予約済み
c | 予約済み
d | 予約済み
e | グローバルスコープ（制限なし）
f | 予約済み

■ 本製品のみで単一VLANのネットワークを構成する場合は、デフォルトで有効なMLD Snoopingだけでなく、MLD機能（MLD Querierとしての機能）も有効にする必要があります。

> Note - MLD機能を使用するには、IPv6アクセラレーターボードが必要です。

1. IPv6モジュールを有効にします。

   `ENABLE IPV6 ↓`
2. VLAN defaultにIPv6アドレスを設定します。ご購入時の状態ではすべてのポートがVLAN defaultに所属しています。

   `ADD IPV6 INT=vlan-default IP=3ffe:b80:3c:10::1/64 PUBLISH=YES ↓
   `
3. ルーター通知（RA）を有効にします。

   `ENABLE IPV6 ADVERTISE ↓
   `
4. MLDモジュールを有効にします。

   `ENABLE IPV6 MLD ↓`
5. VLAN default上でMLDを有効にします。

   `ENABLE IPV6 MLD INT=vlan-default ↓`
   設定は以上です。MLD Snoopingはデフォルト有効なので、設定は必要ありません。

■ MLD Snoopingの状態はSHOW MLDSNOOPINGコマンドで確認できます。
■ MLD Snoopingを無効にするには、DISABLE MLDSNOOPINGコマンドを実行します。また、再度有効にするには、ENABLE MLDSNOOPINGコマンドを実行します。

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L