[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE MSTP

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`ENABLE MSTP`

マルチプルスパニングツリープロトコルを有効にする。デフォルトは無効。
スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）が有効のときは、マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）を有効化できないので、あらかじめDISABLE STPコマンドを実行してスパニングツリープロトコル（STP/RSTP）、あるいは、STPドメインを無効化しておくこと。
また、イーサネットリングプロテクション（EPSR）を使用しているときも、マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）を有効化できない。

関連コマンド

DISABLE MSTP
DISABLE STP
SHOW MSTP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L