[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SHOW BGP ROUTE[=prefix] [REGEXP=aspathregexp] [COMMUNITY={INTERNET|NOEXPORT|NOADVERTISE|NOEXPORTSUBCONFED|asn:xxx|1..4294967295}]`

prefix: プレフィックス（IPアドレス/プレフィックス長）
aspathregexp: ASパス正規表現
asn:xxx: BGPコミュニティー（asnはAS番号（0〜65535）、xxxはASで定めたコミュニティー識別番号（0〜65535））

BGPの経路表を表示する。

パラメーター

ROUTE: ネットワークプレフィックス。指定時は、一致するプレフィックスだけが表示される。省略時はすべてのプレフィックスが表示される。

REGEXP: ASパス正規表現。本パラメーターを指定した場合、AS_PATH属性の内容が指定した正規表現と一致するプレフィックスだけが表示される。

COMMUNITY: BGPコミュニティー。本パラメーターを指定した場合、COMMUNITIES属性に指定したコミュニティー値が含まれるプレフィックスだけが表示される。通常は「asn:xxx」形式の番号か単一の32ビット整数値（= asn × 65536 ＋ xxx）で指定するが、Well-knownコミュニティーについてはキーワードを指定することも可能（INTERNETはすべての経路が所属するコミュニティー）。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp route

    BGP route table
    Flags: >=Best route for the given prefix, *=Unreachable next hop, W=Withdrawn
           a=Aggregate route, s=Aggregate Suppressed, D=Damped
           Learned from: L=Local, e=eBGP Peer, i=iBGP Peer, c=Confederate Peer
    ---------------------------------------------------------------------------
    Fl  Prefix              Next hop         Origin      MED         Local pref
        Path
        Originator          Cluster List
    ---------------------------------------------------------------------------
      > 1.0.0.0/24          192.168.1.3      INCOMPLETE  -           100
        EMPTY
      i -                   -
        1.0.0.0/24          192.168.2.2      INCOMPLETE  -           100
        SEQ 2;
      e -                   -
        2.0.0.0/24          192.168.1.10     INCOMPLETE  -           100
        EMPTY
      L -                   -
    --------------------------------------------------------------------------

表 1
Fl | 各エントリーに関する追加情報を表すフラグ（記号）。それぞれ次のような意味を持つ。「>」は最適経路、「*」はNext hopが到達不能のため使用されない経路、「W」は取り消された経路、「a」は集約経路、「s」は「SUMMARY=YES」の集約経路に内包されているため現在使用されていない経路、「D」はルートフラップダンピングによって抑制された経路、「L」は手動で取り込んだ経路、「e」はE-BGPピアから学習した経路、「i」はI-BGPピアから学習した経路、「c」はコンフェデレーションE-BGPピア（C-BGPピア）から学習した経路
Prefix | プレフィックス
Next hop | NEXT_HOP属性値
Origin | ORIGIN属性値
MED | MULTI_EXIT_DISC属性値
Local pref | LOCAL_PREF属性値
Path | AS_PATH属性値
Originator | ORIGINATOR_ID属性値
Cluster List | CLUSTER_LIST属性値

例

``■ ASパスの末尾が「65040」であるプレフィックス（AS 65040を起源とするプレフィックス）だけを表示する。
`SHOW BGP ROUTE REGEXP="65040$"`

関連コマンド

SHOW BGP
SHOW BGP AGGREGATE
SHOW BGP IMPORT
SHOW BGP NETWORK
SHOW BGP PEER

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L