[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LOG

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`SHOW LOG[=output-id] [DATE=[op]date] [DEVICE=[op]device] [FILE=[op]filename] [FULL] [MASK=ipadd] [MODULE=[op]module-id] [MSGONLY] [MSGTEXT=[op]string] [ORIGIN=ipadd] [REFERENCE=[op]string] [REVERSE[=count]] [SEVERITY=[op]severity] [SOURCELINE=[op]line-num] [SUBTYPE=[op]subtype-id] [TAIL[=count]] [TIME=[op]time] [TYPE=[op]type-id] [ZONE={time-zone|utc-offset}]`

output-id: ログ出力ID（1〜20）
op: 比較演算子（「<」（小さい）、「>」（大きい）、「!」（等しくない）、「」（等しい）、「%」（以下の文字列を含む））
date: 日付（dd-mmm-yyyyの形式。ddは日（1〜31）、mmmは月（英語月名の頭3文字。例：APR）、yyyyは西暦年）
device: デバイス番号
filename: ファイル名（1〜12文字）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
string: 文字列
module-id: モジュール名またはモジュール番号（0〜255）
count: 個数（1〜）
severity: ログレベル（0〜7）
line-num: 行番号（1〜）
subtype-id: ログメッセージのサブタイプ名またはID
time: 時刻（hh:mm:ssの形式。hhは時（0〜23）、mmは分（0〜59）、ssは秒（0〜59））
type-id: ログメッセージのタイプ名またはID
time-zone: タイムゾーン名
utc-offset: 協定世界時（UTC）からのオフセット（+23:59:59〜-23:59:59）

ログを表示する。各種条件を指定して、表示項目を絞り込むこともできる。

パラメーター

LOG: ログ出力先ID。省略時はTEMPORARY（RAM上のログ）が表示対象となる。

DATE: メッセージの日付。省略時はすべての日付にマッチする。

DEVICE: デバイス番号。省略時はすべてのデバイスにマッチする。

FILE: 該当モジュールのソースプログラムファイル名（例：logmain.c）。ソースファイル名は、SHOW LOGコマンドにFULLオプションを付けたときに表示される。省略時はすべてのファイル名にマッチする。

FULL: ログメッセージの全フィールドを表示する。各メッセージは空行で区切られる。FULLオプションを付けないときは、各メッセージが簡潔なサマリーモードで表示される。

MASK: ネットマスク。メッセージの生成元IPアドレスを示すORIGINパラメーターと組み合わせて使用する。省略時は255.255.255.255（単一ホスト）。

MSGONLY: ログメッセージのメッセージ本文だけを表示させたいときに指定する。

MSGTEXT: メッセージ本文と比較する文字列。省略時はすべてのメッセージにマッチする。

MODULE: モジュール番号またはモジュール名。省略時はすべてのモジュールにマッチする。

ORIGIN: ログ生成元のIPアドレス。MASKパラメーターと組み合わせて範囲指定が可能。デフォルトではすべてのIPアドレスにマッチする。

REFERENCE: メッセージ中のリファレンス。省略時はすべてのリファレンスにマッチする。

REVERSE: ログメッセージを逆順（新しい順）に表示する。数値を指定した場合は、最新のREVERSE個が新しい順に表示される。

SEVERITY: メッセージのログレベル。省略時はすべてのログレベルにマッチする。

SOURCELINE: メッセージを生成したソースプログラムファイルの行番号。省略時はすべての行にマッチする。

SUBTYPE: メッセージのサブタイプ名またはサブタイプ番号。省略時はすべてのサブタイプにマッチする。

TAIL: 最新のログメッセージだけを表示する。単にTAILと指定した場合は最新の20メッセージが表示される。値を指定したときは、最新のTAIL個が表示される。

TIME: メッセージの時刻。省略時はすべての時刻にマッチする。

TYPE: メッセージのタイプ名またはサブタイプ番号。省略時はすべてのサブタイプにマッチする。

ZONE: タイムゾーンを指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > show log

    Date/Time   S Mod  Type  SType Message
    -------------------------------------------------------------------------------
    29 09:10:24 4 ENCO ENCO  STAC  STAC SW Initialised
    29 09:10:24 7 SYS  REST  NORM  Router startup, ver 2.6.2-00, 27-Feb-2004, Clock
                                   Log: 09:09:46 on 29-Feb-2004
    29 09:10:30 3 USER USER  LON   manager login on port0
    29 09:10:48 3 USER USER  LOFF  manager logoff on port0
    29 09:10:55 3 USER USER  00011 admin login failed on port0, reason:No such user
    29 09:11:30 3 USER USER  LON   manager login on port0
    29 09:11:40 3 USER USER  LOFF  manager logoff on port0
    29 09:11:45 3 USER USER  LON   admin login on port0
    29 09:15:00 3 CH   MSG   WARN  No patches found
    29 09:17:41 3 TLNT AUTH  OK    Telnet connection accepted from 172.17.28.122
                                   (TTY 17)
    29 09:17:43 3 USER USER  00011 manager login failed on TTY17, reason:Bad
                                   password
    29 09:17:46 3 USER USER  LON   manager login on TTY17
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Date/Time | ログメッセージの生成日時。日付は日（1〜31）のみの表示
S | ログメッセージのログレベル
Mod | ログを生成したモジュール名
Type | メッセージタイプ
SType | メッセージサブタイプ
Message | メッセージ本文

表 2：FULLオプション指定時
Date/Time | ログメッセージの生成日時。UTCオフセットを折り込み済み
S | ログメッセージのログレベル
Mod | ログを生成したモジュール名
Type | メッセージタイプ
SType | メッセージサブタイプ
Dev | ログメッセージのトリガーとなったデバイス（非同期ポートやTTYセッションなど）
Origin | ログメッセージの生成元。Local（自分自身が生成）またはリモートホスト（SRLPやsyslogによる転送元）のIPアドレス
MSGID | メッセージID
Source File/Line | ログメッセージを生成したモジュールのソースプログラムファイル名と行番号
Ref | ログメッセージの参考情報（Reference）フィールド
Flags | ログメッセージのFlagsフィールド。LOCTIME、SECURE、CMDOUTがある
Message | メッセージ本文

例

``■ NVS上のログ（PERMANENTログ）を見る
`SHOW LOG=PERMANENT
` ■ 最新のIP関連ログメッセージを見る
`SHOW LOG MODULE=IP`

関連コマンド

PURGE LOG
SHOW LOG STATUS

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L