[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IP IGMP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`DISABLE IP IGMP INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したVLANインターフェースでIGMPを無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

DISABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L