[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# IPマルチキャスト/DVMRP

      - 基本設定

DVMRP（Distance Vector Multicast Routing Protocol）は、RPM（Reverse Path Multicasting）の技術を用いて、送信者（始点）をルートとするマルチキャスト配送木を動的に構築、最適化するマルチキャスト経路制御プロトコルです。RIPをもとにした経路情報交換メカニズムによって、マルチキャスト用の経路表を独自に管理します。

基本設定

次のような構成のネットワークを例に、スイッチAとスイッチB（スイッチCとDはBとほぼ同様の設定になります）の設定について解説します。

表 1
VLAN名 | VID | ネットワークアドレス | 所属スイッチポート
VLAN AB | 2 | 192.168.2.0/24 | スイッチA(1-4）、スイッチB（1）
VLAN AC | 3 | 192.168.3.0/24 | スイッチA(5-8）、スイッチC（1）
VLAN AD | 4 | 192.168.4.0/24 | スイッチA(9-12）、スイッチD（1）
VLAN BB | 20 | 192.168.20.0/24 | スイッチB(2-4）
VLAN CC | 30 | 192.168.30.0/24 | スイッチC(2-4）
VLAN DD | 40 | 192.168.40.0/24 | スイッチD(2-4）

スイッチAの設定

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=AB VID=2 ↓
   CREATE VLAN=AC VID=3 ↓
   CREATE VLAN=AD VID=4 ↓
   ADD VLAN=AB PORT=1-4 ↓
   ADD VLAN=AC PORT=5-8 ↓
   ADD VLAN=AD PORT=9-12 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-AB IP=192.168.2.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-AC IP=192.168.3.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-AD IP=192.168.4.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-AB ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-AC ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-AD ↓
   `
5. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP ↓`
6. 各VLANインターフェースでIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP INT=vlan-AB ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-AC ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-AD ↓
   `
7. DVMRPを有効にします。

   `ENABLE DVMRP ↓`
8. 各VLANインターフェースでDVMRPを有効にします。

   `ADD DVMRP INT=vlan-AB ↓
   ADD DVMRP INT=vlan-AC ↓
   ADD DVMRP INT=vlan-AD ↓
   `

スイッチBの設定（CとDもほぼ同様です）

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=AB VID=2 ↓
   CREATE VLAN=BB VID=20 ↓
   ADD VLAN=AB PORT=1 ↓
   ADD VLAN=BB PORT=2-4 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-AB IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-BB IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-AB ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-BB ↓
   `
5. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP ↓`
6. 各VLANインターフェースでIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP INT=vlan-AB ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-BB ↓
   `
7. DVMRPを有効にします。

   `ENABLE DVMRP ↓`
8. 各VLANインターフェースでDVMRPを有効にします。

   `ADD DVMRP INT=vlan-AB ↓
   ADD DVMRP INT=vlan-BB ↓
   `

以上で設定は完了です。
■ DVMRPの設定を確認するにはSHOW DVMRPコマンドを使います。
■ IGMPの設定を確認するにはSHOW IP IGMPコマンドを使います。

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L