[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPV6 ROUTE

カテゴリー：IPv6 / 経路制御
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`ADD IPV6 ROUTE=ip6add/plen INTERFACE=vlan-if [NEXTHOP=ip6add] [METRIC=1..16] [PREFERENCE=0..65535]`

ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（0〜128ビット）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

IPv6ルーティングテーブルにスタティック経路を追加する。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワークのIPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する（例：3ffe:1234::/64）。デフォルトルートの場合は0:0:0:0:0:0:0:0/0（「::/0」と省略可）を指定する

INTERFACE: 本経路宛てのパケットを送出するIPv6インターフェース

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPv6アドレス。INTERFACEがVIRTのときは省略可能（または値として「::」を指定可能）。ただし、6to4トンネルインターフェース上にデフォルト経路を設定するときは、本パラメーターに6to4リレールーターのアドレスを指定すること

METRIC: RIPv6用メトリック。省略時は1

PREFERENCE: 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。複数の経路が存在するときは、もっとも優先度の高い経路が使用される。省略時の値はデフォルト経路が360、その他のスタティック経路が60。なお、インターフェース経路は優先度0、RIPv6経路は優先度100となる

例

``■ 2001:1000:2000::/48への経路を設定する。
`ADD IPV6 ROUTE=2001:1000:2000::/48 INT=vlan-orange NEXTHOP=2001:1:10:30:200:f4ff:fe12:3
` ■ デフォルトルートを設定する。
`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=vlan-white NEXT=3ffe:b80:3c:10::2
` ■ デフォルト経路をIPv6 over IPv4トンネルインターフェースに向ける。トンネルインターフェースの名前が「VIRTn」であることに注意。
`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 NEXTHOP=::
` ■ 6to4環境において、他の6to4サイトへの経路と一般のIPv6サイトへのデフォルト経路を設定する。ここでは、6to4インターフェース名がvirt0、6to4リレールーターのIPv6アドレスを2002:ac10:a01::1と仮定している。
`ADD IPV6 ROUTE=2002::/16 INT=virt0（他の6to4サイトへの経路）
ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 NEXT=2002:ac10:a01::1（一般のIPv6サイトへの経路）`

関連コマンド

ADD IPV6 6TO4
DELETE IPV6 ROUTE
SHOW IPV6
SHOW IPV6 ROUTE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L