[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE SWITCH PORT VLAN

カテゴリー：スイッチング / ポート

`DISABLE SWITCH PORT={port-list|ALL} VLAN[={vlanname|1..4094|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）

指定したVLANにおいてのみ、スイッチポートをディセーブルにする。

パラメーター

PORT: ポート番号

VLAN: VLAN名またはVLAN ID（VID）。省略時およびALL指定時は、該当ポートが所属しているすべてのVLANが対象になる。

備考・注意事項

本コマンドを実行すると、該当ポートでは自動的にイングレスフィルタリング（SET SWITCH PORTコマンドのINFILTERINGパラメーター）が有効になる。

関連コマンド

ENABLE SWITCH PORT VLAN
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L