[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH PORT COUNTER

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}] COUNTER`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートの統計カウンターを表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時は、全ポートの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch port=1 counter

     Switch Port Counters
    ---------------------------------------------------------------------------

    Port 1. Ethernet MAC counters:
     Combined receive/transmit packets by size (octets) counters:
      64                              2898 512 - 1023                         3
      65 - 127                         312 1024 - MaxPktSz                    0
      128 - 255                        157
      256 - 511                         20

     General Counters:
     Receive                             Transmit
      Octets                        249838 Octets                          5533
      Pkts                            3333 Pkts                              57
      CRCErrors                          0
      MulticastPkts                   2770 MulticastPkts                      0
      BroadcastPkts                    269 BroadcastPkts                      2
      FlowCtrlFrms                       0 FlowCtrlFrms                       0
      OversizePkts                       0
      Fragments                          0
      Jabbers                            0
      UpsupportOpcode                    0
      UndersizePkts                      0
                                           Collisions                         0
                                           LateCollisions                     0
                                           ExcessivCollsns                    0

     Miscellaneous Counters:
      MAC TxErr                          0
      MAC RxErr                          0
      Drop Events                        0

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Combined receive/transmit packets by size (octets) countersセクション | フレームサイズ別送受信数分布
64 | 64オクテット長のフレーム送受信数
65 - 127 | 65〜127オクテット長のフレーム送受信数
128 - 255 | 128〜255オクテット長のフレーム送受信数
256 - 511 | 256〜511オクテット長のフレーム送受信数
512 - 1023 | 512〜1023オクテット長のフレーム送受信数
1024 - MaxPktSz | 1024〜最大サイズのフレーム送受信数
General Countersセクション | 一般的な送受信カウンター
Receiveサブセクション | 受信トラフィックカウンターが表示される
Octets | 受信オクテット数
Pkts | 受信パケット数
CRCErrors | CRCエラーフレーム受信数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム受信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム受信数
FlowCtrlFrms | 有効なPAUSEフレーム受信数
OversizePkts | オーバーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数
Fragments | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数。アライメントエラーを含む
Jabbers | ジャバーフレーム受信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数。アライメントエラーを含む
UnsupportOpcode | 未サポートのコントロールフレーム受信数
UndersizePkts | アンダーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが64オクテットより短いフレームの総数
Transmitサブセクション | 送信トラフィックカウンターが表示される
Octets | 送信オクテット数
Pkts | 送信パケット数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム送信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム送信数
FlowCtrlFrms | 有効なPAUSEフレーム送信数
Collisions | コリジョン発生総数
LateCollisions | レートコリジョン発生数
ExcessivCollsns | コリジョン多発のため送信が中止されたフレームの数
Miscellaneous Countersセクション | その他の統計カウンター
MAC TxErr | MACエラーにより送信に失敗したフレームの数
MAC RxErr | MACエラーにより受信に失敗したフレームの数
Drop Events | 資源不足により取りこぼしたフレームの数

関連コマンド

SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L