[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH ACCELERATOR HWFILTER

カテゴリー：スイッチング / IPv6ハードウェアパケットフィルター
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SHOW SWITCH ACCELERATOR HWFILTER[={filter-id|ALL}]`

filter-id: フィルター番号（1〜999）

IPv6ハードウェアパケットフィルターの情報を表示する。
クラシファイアの設定はSHOW CLASSIFIERコマンドで確認できる。

パラメーター

HWFILTER: フィルター番号。省略時およびALLを指定した場合は、すべてのフィルターの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch accelerator hwfilter=all
    Accelerator Hardware-based Packet Filters
    ----------------------------------------------------------------------
    Rule position ...................................... 1
    Rule Id ............................................ 5
    Action ............................................. MARK
          New Priority ................................. 7

    Rule position ...................................... 2
    Rule Id ............................................ 1
    Action ............................................. MARK
          New DSCP ..................................... 1
    ----------------------------------------------------------------------

表 1
Rule position | フィルター番号
Rule Id | クラシファイア（汎用パケットフィルター）番号
Action | アクション
New DSCP | 書き換え後のIPv6 DSCP値
New Priority | 書き換え後の802.1pユーザープライオリティー値

関連コマンド

ADD SWITCH ACCELERATOR HWFILTER
SHOW CLASSIFIER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L