[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW QOS PORT

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS PORT[={port-list|ALL}] [EGRESSQUEUE=queue-list]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
queue-list: 送信キュー（0〜7。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートのQoS設定を表示する。

パラメーター

PORT: スイッチポート番号。

EGRESSQUEUE: 送信キュー。値を指定しなかった場合は、すべての送信キューが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show qos port=1

     QOS Port Configuration

     Port.......................1
     Policy Assigned............1 ()
     Default Queue..............2
     Force Default Queue........No
     Red Curve..................1

      Egress Queue Configuration:

      Egress Queue 0
        Status .......................... ENABLED
        Queue length ................... 128
        Maximum Bandwidth............... None
        Scheduler....................... Strict
        WRR Weight...................... 6

      Egress Queue 1
        Status .......................... ENABLED
        Queue length ................... 128
        Maximum Bandwidth............... None
        Scheduler....................... Strict
        WRR Weight...................... 6

      Egress Queue 2
        Status .......................... ENABLED
        Queue length ................... 128
        Maximum Bandwidth............... None
        Scheduler....................... Strict
        WRR Weight...................... 6

      Egress Queue 3
        Status .......................... ENABLED
        Queue length ................... 128
        Maximum Bandwidth............... None
        Scheduler....................... Strict
        WRR Weight...................... 6

      Egress Queue 4
        Status .......................... ENABLED
        Queue length ................... 128
        Maximum Bandwidth............... None
        Scheduler....................... Strict
        WRR Weight...................... 6

      Egress Queue 5
        Status .......................... ENABLED
        Queue length ................... 128
        Maximum Bandwidth............... None
        Scheduler....................... Strict
        WRR Weight...................... 6

      Egress Queue 6
        Status .......................... ENABLED
        Queue length ................... 128
        Maximum Bandwidth............... None
        Scheduler....................... Strict
        WRR Weight...................... 6

      Egress Queue 7
        Status .......................... ENABLED
        Queue length ................... 128
        Maximum Bandwidth............... None
        Scheduler....................... Strict
        WRR Weight...................... 6

表 1
Port | スイッチポート番号
Policy Assigned | 割り当てられているQoSポリシー
Default Queue | タグなしパケットに割り当てるデフォルトの送信キュー番号
Force Default Queue | すべてのパケットにデフォルトの送信キュー（Default Queue）を割り当てるかどうか
Red Curve | 割り当てられているREDカーブセット
Egress Queue | 送信キュー番号
Status | 送信キューの有効・無効
Queue length | キュー長（パケット数）
Maximum Bandwidth | キューの最大帯域幅
Scheduler | キューのスケジューリング方式（所属するスケジューリンググループ）。Strict、WRR1、WRR2のいずれか
WRR Weight | WRR1、WRR2スケジューリンググループにおける、キューの重み付け値（キュー間の送信比率）

関連コマンド

DISABLE SWITCH PORT EGRESSQUEUE
ENABLE SWITCH PORT EGRESSQUEUE
SET QOS PORT
SET QOS PORT EGRESSQUEUE

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L