[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET QOS ACCELERATOR POLICY

カテゴリー：スイッチング / QoS
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SET QOS ACCELERATOR POLICY={qos-id|NONE}`

qos-id: QoSポリシー番号（0〜255）

IPv6ルーティングパケット（IPv6アクセラレーターボードを経由したパケット）に適用するQoSポリシーを指定する。
本QoSポリシーで使用するクラシファイアは、CREATE CLASSIFIERコマンドのページに掲載されている「IPv6 QoSポリシー用の構文」にしたがっていなくてはならない。同構文にないパラメーターを含むクラシファイアを使おうとすると、エラーになる。

パラメーター

POLICY: QoSポリシー番号。該当ポートで受信したパケットに対しては、本パラメーターで指定したQoSポリシーが適用される。すでに別のポリシーが割り当てられていた場合は、本パラメーターで指定したポリシーに変更される。NONEを指定した場合、該当ポートにはQoSポリシーを割り当てない（割り当てを解除する）。

例

``■ IPv6ルーティングパケットに対して、QoSポリシー10を割り当てる。
`SET QOS ACCELERATOR POLICY=10`

備考・注意事項

IPv6ルーティングパケットに適用できるQoSポリシーは1つだけ。

関連コマンド

CREATE QOS POLICY
SHOW QOS POLICY

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L