[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET OSPF INTERFACE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`RESET OSPF INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）または仮想インターフェース（VIRTn）

OSPFインターフェースをリセットする。
インターフェースをいったんクローズして配下ネットワークの経路情報をすべて破棄した後、インターフェースを再オープンし経路情報を再学習する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース（VLAN）名、または仮想インターフェース名（VIRTn）

関連コマンド

ADD OSPF INTERFACE
DELETE OSPF INTERFACE
DISABLE OSPF INTERFACE
ENABLE OSPF INTERFACE
SET OSPF INTERFACE
SHOW OSPF INTERFACE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L