[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 MTU

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SET IPV6 MTU=mtu INTERFACE=vlan-if`

mtu: MTU値（1280〜）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

IPv6インターフェースのMTU（Maximum Transmission Unit）を変更する。

パラメーター

MTU: MTU値。最小値は1280。最大値は物理インターフェースの上限値（SHOW IPV6 INTERFACEコマンドのTrue MTU欄で確認できる）

INTERFACE: IPv6インターフェース名

関連コマンド

SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L