[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF HOST

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF HOST=ipadd [METRIC=0..65535]`

ipadd: IPアドレス

OSPFルーティングテーブルにホスト経路を追加する。
ホスト経路は、ルートマスク255.255.255.255でエリア内に通知される経路。PPPやSLIPでルーターと一対一接続されているホストへの経路を示すために使用される。

パラメーター

HOST: ホストのIPアドレス。ルーター上で設定したエリア範囲内のアドレスでなくてはならない。

METRIC: メトリック。デフォルトは1。

関連コマンド

ADD OSPF INTERFACE
DELETE OSPF HOST
SET OSPF HOST
SHOW OSPF HOST
SHOW OSPF INTERFACE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L