[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD SWITCH TRUNK

カテゴリー：スイッチング / ポート

`ADD SWITCH TRUNK=trunk PORT=port-list`

trunk: トランクグループ名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

既存のトランクグループにポートを追加する。

パラメーター

TRUNK: トランクグループ名

PORT: ポート番号。複数指定が可能。トランクグループには、最大4ポートまで所属可能。ミラーポートをトランクグループに参加させることはできない。また、他のトランクグループに所属しているポートは指定できない。トランクポートは同一VLANに所属している必要がある。

例

``■ トランクグループ「aggr1」にポート1〜4を追加する。
`ADD SWITCH TRUNK=aggr1 PORT=1-4`

関連コマンド

CREATE SWITCH TRUNK
DELETE SWITCH TRUNK
DESTROY SWITCH TRUNK
ENABLE SWITCH HASH
SET SWITCH TRUNK
SHOW SWITCH TRUNK

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L