[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESTART

カテゴリー：運用・管理 / システム

`RESTART {REBOOT|SWITCH} [CONFIG={filename|NONE}]`

filename: ファイル名（[device:]filename.extの形式。device:省略時はflash:と見なされる。拡張子は.scpか.cfg）

システムを再起動する。

パラメーター

REBOOT: コールドスタート（ハードウェアリセット）を実行する。この場合CONFIGパラメーターは指定できない。

SWITCH: ウォームスタート（ソフトウェアリセット）を実行する。CONFIGパラメーターで再起動後に読み込む設定ファイルを指定できる。

CONFIG: 再起動時に読み込む設定スクリプトファイル。ウォームスタート時（SWITCHオプション指定時）のみ指定可能。NONEを指定した場合は設定ファイルを読み込まずに起動する（空の設定で立ち上がる）。本オプションを指定しなかった場合は、SET CONFIGコマンドで設定した起動時設定ファイルが読み込まれる。

例

``■ ウォームスタートする。
`RESTART SWITCH
` ■ 1度だけ空の設定で再起動する。
`RESTART SWITCH CONFIG=NONE
` ■ 1度だけTEMP.CFGの設定で再起動する。
`RESTART SWITCH CONFIG=TEMP.CFG
` ■ スイッチをハードウェアリセットする。
`RESTART REBOOT`

備考・注意事項

SNMPトラップの送信を有効にしている場合、REBOOTオプション（ハードウェアリセット）、SWITCHオプション（ソフトウェアリセット）のどちらを指定した場合でもcoldStartトラップが送信される。warmStartトラップは、RESET IPコマンドを実行したときに送信される。

関連コマンド

SHOW CONFIG
SHOW EXCEPTION
SHOW STARTUP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L