[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 COUNTER

カテゴリー：IPv6 / 一般コマンド
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SHOW IPV6 COUNTER`

CPUが処理したIPv6パケットの統計カウンターを表示する。
本コマンドで表示されるのはCPUで処理されたパケットだけ。IPv6アクセラレーターボードで処理されたパケットの統計は、SHOW SWITCH ACCELERATOR COUNTERコマンドで確認できる。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 counter

    IPV6 MIB Counters
    -------------------------------------------------------------------------------

    Interface Counters

    Interface: vlan10
      InReceives ..................... 32       OutForwDatagrams ................ 5
      InNoRoutes ...................... 0       OutRequests .................... 32
      InDiscards ...................... 0       OutDiscards ..................... 0
      InAddrErrors .................... 0       OutFragOKs ...................... 0
      InUnknownProtos ................. 0       OutFragFails .................... 0
      InTruncatedPkts ................. 0       OutFragCreates .................. 0
      InMcastPkts ..................... 0       OutMcastPkts .................... 7
      ReasmReqds ...................... 0       ReasmOKs ........................ 0
      ReasmFails ...................... 0
      InDelivers ..................... 44
      InHdrErrors ..................... 0
      InTooBigErrors .................. 0

    Interface Counters

    Interface: vlan20
      InReceives ..................... 23       OutForwDatagrams ................ 3
      InNoRoutes ...................... 0       OutRequests .................... 25
      InDiscards ...................... 0       OutDiscards ..................... 0
      InAddrErrors .................... 0       OutFragOKs ...................... 0
      InUnknownProtos ................. 0       OutFragFails .................... 0
      InTruncatedPkts ................. 0       OutFragCreates .................. 0
      InMcastPkts ..................... 0       OutMcastPkts .................... 8
      ReasmReqds ...................... 0       ReasmOKs ........................ 0
      ReasmFails ...................... 0
      InDelivers ..................... 34
      InHdrErrors ..................... 0
      InTooBigErrors .................. 0

    ICMP counters

      inMsgs ......................... 55       OutMsgs ........................ 70
      InErrors ........................ 0       OutErrors ....................... 0
      InDestUnreachs .................. 0       OutDestUnreachs ................. 0
      InAdminProhibs .................. 0       OutAdminProhibs ................. 0
      InTimeExcds ..................... 0       OutTimeExcds .................... 0
      InParmProblems .................. 0       OutParmProblems ................. 0
      InPktTooBigs .................... 0       OutPktTooBigs ................... 0
      InEchos ......................... 8       OutEchos ........................ 0
      InEchoReplies ................... 0       OutEchoReplies .................. 8
      InRouterSolicits ................ 2       OutRouterSolicits ............... 0
      InRouterAdvert .................. 0       OutRouterAdvert ................ 13
      InNeighborSolicits ............. 27       OutNeighborSolicits ............ 22
      InNeighborAdvert ............... 18       OutNeighborAdvert .............. 27
      InRedirects ..................... 0       OutRedirects .................... 0
      InGroupMembQueries .............. 0       OutGroupMembQueries ............. 0
      InGroupMembResp ................. 0       OutGroupMembResp ................ 0
      InGroupMembReduct ............... 0       OutGroupMembReduct .............. 0

表 1
InReceives | 受信パケット数
InNoRoutes | 受信パケットのうち、宛先への経路がないため破棄されたものの数
InDiscards | 受信パケットのうち、破棄されたものの数
InAddrErrors | 受信パケットのうち、アドレスエラーがあったものの数
InUnknownProtos | 受信パケットのうち、次ヘッダーフィールドで指定されたプロトコルが不明のものであった数
InTruncatedPkts | 切り詰められたパケットの受信数
InMcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ReasmReqds | 受信パケットのうち、再構成が必要であったものの数
ReasmFails | 受信パケットのうち、再構成に失敗したものの数
InDelivers | 受信パケットのうち、上位層への配送に成功したものの数
InHdrErrors | 受信パケットのうち、ヘッダーエラーがあったものの数
InTooBigErrors | 受信パケットのうち、サイズ過大で破棄されたものの数
OutForwDatagrams | 転送のため送出されたパケットの数
OutRequests | 送信要求パケット数
OutDiscards | 送信前破棄パケット数
OutFragOKs | フラグメント化後送信パケット数
OutFragFails | 送信対象パケットのうち、フラグメント化に失敗したものの数
OutFragCreates | 送信時に作成されたフラグメントの数
OutMcastPkts | マルチキャストパケット送信数
ReasmOKs | 再構成に成功したパケットの数
inMsgs | ICMPv6メッセージ受信数
InErrors | 受信したICMPv6メッセージのうちエラーがあったものの数
InDestUnreachs | ICMPv6宛先到達不能メッセージ受信数
InAdminProhibs | ICMPv6宛先到達不能/通信不許可メッセージ受信数
InTimeExcds | ICMPv6時間超過メッセージ受信数
InParmProblems | ICMPv6パラメーター異常メッセージ受信数
InPktTooBigs | ICMPv6パケットサイズ過大メッセージ受信数
InEchos | ICMPv6エコー要求メッセージ受信数
InEchoReplies | ICMPv6エコー応答メッセージ受信数
InRouterSolicits | ICMPv6ルーター要請メッセージ受信数
InRouterAdvert | ICMPv6ルーター通知メッセージ受信数
InNeighborSolicits | ICMPv6近隣要請メッセージ受信数
InNeighborAdvert | ICMPv6近隣通知メッセージ受信数
InRedirects | ICMPv6リダイレクトメッセージ受信数
InGroupMembQueries | ICMPv6マルチキャストリスナークエリーメッセージ受信数
InGroupMembResp | ICMPv6マルチキャストリスナーレポートメッセージ受信数
InGroupMembReduct | ICMPv6マルチキャストリスナーDoneメッセージ受信数
OutMsgs | 送信対象ICMPメッセージ数。エラーを含む
OutErrors | 送信対象ICMPメッセージのうち、エラーにより送信されずに破棄されたものの数
OutDestUnreachs | ICMPv6宛先到達不能メッセージ送信数
OutAdminProhibs | ICMPv6宛先到達不能/通信不許可メッセージ送信数
OutTimeExcds | ICMPv6時間超過メッセージ送信数
OutParmProblems | ICMPv6パラメーター異常メッセージ送信数
OutPktTooBigs | ICMPv6パケットサイズ過大メッセージ送信数
OutEchos | ICMPv6エコー要求メッセージ送信数
OutEchoReplies | ICMPv6エコー応答メッセージ送信数
OutRouterSolicits | ICMPv6ルーター要請メッセージ送信数
OutRouterAdvert | ICMPv6ルーター通知メッセージ送信数
OutNeighborSolicits | ICMPv6近隣要請メッセージ送信数
OutNeighborAdvert | ICMPv6近隣通知メッセージ送信数
OutRedirects | ICMPv6リダイレクトメッセージ送信数
OutGroupMembQueries | ICMPv6マルチキャストリスナークエリーメッセージ送信数
OutGroupMembResp | ICMPv6マルチキャストリスナーレポートメッセージ送信数
OutGroupMembReduct | ICMPv6マルチキャストリスナーDoneメッセージ送信数

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L