[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE PIM6 RPCANDIDATE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`DELETE PIM6 RPCANDIDATE[=ip6add] GROUP=group-address[/plen]`

ip6add: IPv6アドレス
group-address: マルチキャストグループアドレス
plen: プレフィックス長（16〜128ビット）

PIM-SMにおいて、マルチキャストグループのC-RP（ランデブーポイント候補）としての動作を停止する。または、RP（ランデブーポイント）の静的設定を削除する。

パラメーター

RPCANDIDATE: RPを静的に設定している場合、RPのIPv6アドレスを指定する。

GROUP: マルチキャストグループアドレス。スラッシュ区切りで16〜128ビットのプレフィックス長を指定することもできる。省略時のプレフィックス長は128ビット（単一アドレス）。

関連コマンド

ADD PIM6 RPCANDIDATE
DELETE PIM6 INTERFACE
DISABLE PIM6
SET PIM6 RPCANDIDATE
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L