[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPV6 HOST

カテゴリー：IPv6 / 名前解決
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`ADD IPV6 HOST=hostname IPADDRESS=ip6add [INTERFACE=vlan-if]`

hostname: ホスト名
ip6add: IPv6アドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

IPv6ホストテーブルにエントリーを追加する。
登録したホスト名はPINGコマンド、TELNETコマンド、TRACEコマンドで使用できる。

パラメーター

HOST: ホスト名

IPADDRESS: IPv6アドレス

INTERFACE: IPv6インターフェース。IPADDRESSにリンクローカルアドレスを指定した場合の必須パラメーター。

例

``■ IPv6アドレス「3ffe:b80:3c:10:290:99ff:fe42:f2」を「kijitora」という名前でホストテーブルに登録する
`ADD IPV6 HOST=kijitora IPADDRESS=3ffe:b80:3c:10:290:99ff:fe42:f2
` ■ vlan10に接続されているホストのリンクローカルアドレス「fe80::290:99ff:fe1e:e00a」を「starlingll」という名前で登録する。
`ADD IPV6 HOST=starlingll IP=fe80::290:99ff:fe1e:e00a INTERFACE=vlan10`

関連コマンド

DELETE IPV6 HOST
PING
SHOW IPV6 HOST

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L