[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ARP

カテゴリー：IP / ARP

`SHOW IP ARP`

ARPキャッシュの内容を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip arp

      Interface        IP Address       Physical Address      ARP Type    Status
    --------------------------------------------------------------------------------
      vlan10(9)        172.16.28.1      00-a0-c9-5a-b3-33     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.3      00-90-27-92-63-22     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.4      00-01-e1-20-2e-35     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.32     02-41-f4-02-c2-4b     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.33     00-90-99-1b-65-c7     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.37     00-a0-d2-3c-1c-e0     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.38     00-a0-d2-3c-00-c6     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.65     00-90-99-38-00-2f     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.84     00-05-02-d1-af-6b     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.103    00-00-f4-97-00-19     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.126    00-00-f4-95-9f-31     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.141    00-05-02-99-4c-0d     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.144    00-50-e4-fa-02-4a     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.148    00-05-02-77-24-c7     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.149    00-05-02-31-9d-18     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.162    00-0a-27-ae-59-70     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.166    00-30-65-bd-00-7a     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.169    00-00-cd-00-8b-00     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.180    08-00-2b-e7-05-8b     Dynamic     Active
      vlan10(9)        172.16.28.233    00-05-02-ec-c1-1a     Dynamic     Active
      vlan10           172.16.28.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff     Other       Active
      vlan20           192.168.10.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff     Other       Active
      vlan20           255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff     Other       Active
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース（VLAN）名。かっこ内はポート番号
IP Address | IPアドレス
Physical Address | 物理アドレス（MACアドレス）
ARP Type | エントリー種別。Static（スタティックエントリー。ADD IP ARPコマンドで登録）、Dynamic（ダイナミックエントリー。ARPパケットから学習）、Invalid（無効エントリー）、Other（システムによって自動生成されるエントリー。IPブロードキャストアドレスなど）
Status | エントリーの状態。ActiveかInactive

関連コマンド

ADD IP ARP
DELETE IP ARP
SET IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L