[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH CPUTXPRIORITY

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`SET SWITCH CPUTXPRIORITY={NONE|0..7}`

スイッチ本体（CPU）発のパケットにセットする802.1pユーザープライオリティー値を指定する。

パラメーター

CPUTXPRIORITY: CPU発のパケットにセットする802.1pユーザープライオリティー値。NONEはユーザープライオリティー値をセットしないことを意味する。デフォルトはNONE。

関連コマンド

SET IP DSCPOVERRIDE
SET SWITCH CPUTXQUEUE
SHOW SWITCH

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L