[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`SHOW IP INTERFACE[=vlan-if] [COUNTER]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

IPインターフェースの情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースの情報が表示される。

COUNTER: このオプションを指定したときは、インターフェースのパケット送受信統計が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip interface

    Interface     Type     IP Address       Bc Fr PArp  Filt RIP Met.   SAMode  IPSc
    Pri. Filt     Pol.Filt Network Mask     MTU   VJC   GRE  OSPF Met.  DBcast  Mul.
    --------------------------------------------------------------------------------
    LOCAL         ---      Not set          -  -  -     ---  --         Pass    --
    ---           ---      Not set          1500  -     ---  --         ---     ---
    vlan5         Static   192.168.5.2      1  n  Off   ---  01         Pass    No
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    vlan10        Static   192.168.10.2     1  n  Off   ---  01         Pass    No
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    vlan20#       Static   192.168.20.2     1  n  Off   ---  01         Pass    No
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース名。「LOCAL」はデフォルトのローカルIPインターフェース、「localX」（Xは番号）はユーザーが作成したローカルIPインターフェースを示す。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Type | インターフェース種別。Static（静的に設定されたインターフェース）、Dynamic（外部からのSLIP/PPP接続によって動的に作成されるインターフェース）、Inactive（何らかの理由によりレイヤー2インターフェースとのバインドが切れたインターフェース）
IP Address | IPアドレス。0.0.0.0はIPアドレスが決まっていないことを示す
Bc | ブロードキャストアドレスの表現方法。0はオール0、1はオール1を示す。通常は1
Fr | MTU値を超えるパケットをフラグメント化するかどうか。yはDFビットを無視して常にフラグメント化することを示す。nはDFビットの指示に従うことを示す
PArp | プロキシーARPが有効かどうかを示す。Onは有効（具体的経路があるときだけ代理応答）、Defは有効（デフォルトルートだけが登録されている状況でも代理応答）、Offは無効を示す
RIP Met. | RIPメトリック
Network Mask | サブネットマスク。0.0.0.0はDHCP使用時などにサブネットマスクが未決定であることを示す
MTU | インターフェースの最大送信パケットサイズ（MTU）
OSPF Met. | OSPFメトリック（コスト）
DBcast | このインターフェース下のネットワークに対するディレクティドブロードキャストを転送するかどうか。YesまたはNo

表 2：COUNTERオプション
Interface | インターフェース名。「LOCAL」はデフォルトのローカルIPインターフェース、「localX」（Xは番号）はユーザーが作成したローカルIPインターフェースを示す。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Type | インターフェース種別。Static（静的に設定されたインターフェース）、Dynamic（外部からのSLIP/PPP接続によって動的に作成されるインターフェース）、Inactive（何らかの理由によりレイヤー2インターフェースとのバインドが切れたインターフェース）
ifInPkts | 受信パケット数
ifOutPkts | 送信パケット数
ifInBcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ifOutBcastPkts | 送信マルチキャストパケット数
ifInUcastPkts | 受信ユニキャストパケット数
ifOutUcastPkts | 送信ユニキャストパケット数
ifInDiscards | 受信後に破棄したパケット数
ifOutDiscards | 送信前に破棄したパケット数

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DELETE IP INTERFACE
DISABLE IP INTERFACE
ENABLE IP INTERFACE
RESET IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP COUNTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L