[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# IP/DHCP/BOOTPリレー

      - 基本設定

DHCP/BOOTPリレーエージェント機能は、受信したDHCP/BOOTPパケットを別セグメントのDHCP/BOOTPサーバーに転送する機能です。

> Note - マルチホーミングによってVLAN上に複数のIPインターフェースを作成した場合、そのVLANではDHCP/BOOTPリレー機能を使用できません。DHCP/BOOTPリレー機能を使用するVLANではマルチホーミングを使わないでください。

一般的に、DHCP/BOOTPパケットはブロードキャストで送信されるため、クライアントとサーバーは同一のセグメント（VLAN）上にある必要があります。
このような場合でも、DHCP/BOOTPリレーエージェント機能を使用すれば、クライアントとサーバーが別のVLANにある場合でも、DHCP/BOOTPを利用することができます。

基本設定

ここでは、次のようなネットワーク構成を例に解説します。

スイッチAの設定

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=white VID=10 ↓
   CREATE VLAN=orange VID=20 ↓
   ADD VLAN=white PORT=1-4 ↓
   ADD VLAN=orange PORT=5-8 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-orange IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. DHCP/BOOTPリレーエージェント機能を有効にします。

   `ENABLE BOOTP RELAY ↓`
5. DHCP/BOOTPパケットの転送先を指定します。

   `ADD BOOTP RELAY=192.168.10.5 ↓`

以上で設定は完了です。
■ DHCP/BOOTPリレーエージェント機能の設定内容を確認するには、SHOW BOOTP RELAYコマンドを使います。

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L