[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET IP

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`RESET IP`

IPモジュールをリセットする。

備考・注意事項

SNMPトラップの送信を有効にしている場合、本コマンドを実行するとwarmStartトラップが送信される。

関連コマンド

PURGE IP
RESET IP COUNTER
RESET IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L