[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ACTIVATE PORTAUTH PORT REAUTHENTICATE

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`ACTIVATE PORTAUTH[={8021X|MACBASED}] PORT={port-list|ALL} REAUTHENTICATE [SUPPLICANTMAC=macadd]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

指定ポートに接続されているSupplicantを再認証する。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。実際には、指定したポートのうち、PORTAUTHで指定した認証方式を使用しているポートだけが対象となる。また、PORTAUTHに8021Xを指定した場合は、Authenticatorとして設定されているポート（TYPE=AUTHENTICATORまたはTYPE=BOTH）でのみ、認証プロセスが再実行される。

SUPPLICANTMAC: SupplicantのMACアドレス。本パラメーターは、Multi-Supplicantモード（MODE=MULTI）のポートか、MACベース認証のポートでのみ使用可能。

例

``■ ポート5に接続されている802.1X Supplicantを再認証する。
`ACTIVATE PORTAUTH PORT=5 REAUTHENTICATE
` ■ ポート2に接続されているMACベースSupplicantを再認証する。
`ACTIVATE PORTAUTH=MACBASED PORT=2 REAUTHENTICATE`

関連コマンド

ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH MULTISUPPLICANT PORT
SHOW PORTAUTH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L