[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET PIM6 RPCANDIDATE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SET PIM6 RPCANDIDATE GROUP=group-address[/plen] [PRIORITY=0..255]`

group-address: マルチキャストグループアドレス（クラスD）
plen: プレフィックス長（16〜128ビット）

C-RP（ランデブーポイント候補）の優先度を変更する。

パラメーター

GROUP: マルチキャストグループアドレス

PRIORITY: RP（Rendezvous Point）決定時の優先度。値が小さいほど優先度が高く、RPになる可能性が高くなる。デフォルトは192。

関連コマンド

ADD PIM6 RPCANDIDATE
DELETE PIM6 RPCANDIDATE
ENABLE PIM6
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L