[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE LACP PORT

カテゴリー：スイッチング / LACP（IEEE 802.3ad）

`DELETE LACP PORT=port-list`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートをLACPの管理下から除外する（該当ポートでLACPを無効にする）。
なお、デフォルトでは、すべてのスイッチポートがLACPの管理下に置かれている。

パラメーター

PORT: ポート番号。

例

``■ ポート4をLACPの管理下から外す。
`DELETE LACP PORT=4`

関連コマンド

ADD LACP PORT
SET LACP PORT
SHOW LACP PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L