[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SHOW IPV6 INTERFACE[=vlan-if]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

IPv6インターフェースの情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 interface

    IPV6 Interface Configuration
    ----------------------------------------------------------------------
    Interface ................................ loopback
    Ipv6 Interface Index ..................... N/A
    Link-layer address ....................... N/A
    EUI-64 Interface Identifier .............. N/A
    True MTU/Link MTU ........................ 1500/1500
    Multicast status ......................... Enabled
    Send Router Advertisements ? ............. No
    Ipv6 Interface Addresses :
      Int   Addresses                                 PLen  Decrement
        Type     Scope  State       Enabled Valid      Preferred  Publish
    ----------------------------------------------------------------------
      0     ::0001                                    /128  No
        unicast  loop   preferred   Yes     infinite   infinite   No
      1     3ffe:0b80:003c:0010::                     /64   No
        anycast  global preferred   Yes     infinite   infinite   No
      2     3ffe:0b80:003c:0020::                     /64   No
        anycast  global preferred   Yes     infinite   infinite   No
    ----------------------------------------------------------------------

    IPV6 Interface Configuration
    ----------------------------------------------------------------------
    Interface ................................ vlan10
    Ipv6 Interface Index ..................... 1
    Link-layer address ....................... 00-00-cd-10-00-74
    Link-layer state ......................... Up
    EUI-64 Interface Identifier .............. 0200CDFFFE100074
    IPSec .................................... No
    True MTU/Link MTU ........................ 1500/1500
    Multicast status ......................... Enabled
    Send Router Advertisements ? ............. Yes
    Ipv6 Interface Addresses :
      Int   Addresses                                 PLen  Decrement
        Type     Scope  State       Enabled Valid      Preferred  Publish
    ----------------------------------------------------------------------
      0     fe80::0200:cdff:fe10:0074                 /64   No
        unicast  link   preferred   Yes     infinite   infinite   No
      1     3ffe:0b80:003c:0010::0001                 /64   No
        unicast  global preferred   Yes     2592000    604800     Yes

    IPV6 Interface Configuration
    ----------------------------------------------------------------------
    Interface ................................ vlan20
    Ipv6 Interface Index ..................... 2
    Link-layer address ....................... 00-00-cd-10-00-74
    Link-layer state ......................... Up
    EUI-64 Interface Identifier .............. 0200CDFFFE100074
    IPSec .................................... No
    True MTU/Link MTU ........................ 1500/1500
    Multicast status ......................... Enabled
    Send Router Advertisements ? ............. Yes
    Ipv6 Interface Addresses :
      Int   Addresses                                 PLen  Decrement
        Type     Scope  State       Enabled Valid      Preferred  Publish
    ----------------------------------------------------------------------
      0     fe80::0200:cdff:fe10:0074                 /64   No
        unicast  link   preferred   Yes     infinite   infinite   No
      1     3ffe:0b80:003c:0020::0001                 /64   No
        unicast  global preferred   Yes     2592000    604800     Yes

表 1
Interface | インターフェース名。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
IPv6 Interface Index | IPv6インターフェースのインデックス番号
Link-layer address | データリンク層アドレス（MACアドレス）
Link-layer state | インターフェースのリンクステータス（Up/Down）
EUI-64 Interface Identifier | IEEE EUI-64フォーマットのインターフェース識別子
True MTU/Link MTU | インターフェースMTU。True MTUは物理的なMTU。Link MTUはソフトウェア的に設定された値
Multicast status | マルチキャストパケットを受信するかどうか
Send Router Advertisements? | ルーター通知（RA）の送信が有効かどうか
filter | インターフェースに適用されているトラフィックフィルターの番号
priFilter | 未サポート
Int | IPv6アドレステーブルにおけるインデックス
Addresses | IPv6アドレス
PLen | プレフィックス長
Decrement | アドレスの有効時間をカウントダウンするかどうか
Type | アドレスの種類（unicastかanycast）
Scope | アドレススコープ（link、site、global）
State | アドレスの状態。preferred（推奨アドレス）、deprecated（非推奨アドレス）、duplicated（重複アドレス）、tentative（仮アドレス）がある
Enabled | アドレスの有効・無効
Valid | アドレスの最終有効時間（秒）
Preferred | アドレスの推奨有効時間（秒）
Publish | このアドレスのプレフィックスをRAに含めるかどうか

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
RFC2893, Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L