[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP DAMPING ROUTES

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SHOW BGP DAMPING ROUTES`

BGP-4ルートフラップダンピング機能が管理している経路の情報（ペナルティー値など）を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp damping routes

    BGP Route Flap Damping

    --------------------------------------------------------------------------------
    Par  Prefix/Mask         Next Hop     Current    Pen    Num   Last St   Next St
    Set                                     State  (FoM)  Flaps    Change    Change
    --------------------------------------------------------------------------------
      0  10.157.20.0/24      172.28.28.158     WM    114      1  00:46:40  00:36:55
      0  10.158.40.0/24      172.28.28.158     WM    145      1  00:41:30  00:42:25
      0  10.157.30.0/24      172.28.28.158     WM    114      1  00:46:40  00:36:55
      0  10.157.40.0/24      172.28.28.158     WM    114      1  00:46:40  00:36:55
      0  10.157.50.0/24      172.28.28.158     WM    114      1  00:46:40  00:36:55
      0  10.158.50.0/24      172.28.28.158     WM    145      1  00:41:30  00:42:25
      0  10.158.30.0/24      172.28.28.158     WM    145      1  00:41:30  00:42:25
      0  10.158.20.0/24      172.28.28.158     WM    145      1  00:41:30  00:42:25
      0  10.158.10.0/24      172.28.28.158    >?S   1176      3  00:19:30  00:09:50
    --------------------------------------------------------------------------------
    Status Flags : >=Best route for the given prefix, *=Unreachable next hop
                   A=Aggregate route, S=Aggregate Suppressed
    Origin Flags : i=Internal, e=External, ?=Incomplete, W=Withdrawn
    Damping Flags: S=Damping Suppressed, M=Damping Monitored

表 1
Par Set | 該当経路のペナルティー値を管理するために使用しているパラメーターセットの番号
Prefix/Mask | プレフィックス（宛先ネットワークアドレス）とプレフィックス長
Next Hop | ネクストホップアドレス
Current State | 現在の状態。3つのフラグ（記号）で表される。各フラグは、先頭からそれぞれ、ステータスフラグ（Status Flag）、起源フラグ（Origin Flag）、ダンピングフラグ（Damping Flag）を示す。ステータスフラグは、「>」（最適経路）、「*」（Next Hopが到達不能）、「a」（集約経路）、「s」（「SUMMARY=YES」の集約経路に内包されているため現在不使用）の4種類。起源フラグは、「i」（IGP）、「e」（EGP）、「?」（Imcomplete）、「W」（取り消されている）の4種類。ダンピングフラグは、「S」（抑制中）、「M」（監視中）の2種類
Pen (FoM) | ペナルティー値
Num Flaps | 該当経路がフラップした回数（到達不能になった回数）
Last St Change | 該当経路が現在の状態に遷移してからの経過時間
Next St Change | 状態が「S」（抑制中）から「M」（監視中）、または、「M」（監視中）から非監視に遷移するまでの時間（該当経路が安定していなくてはならない時間）

関連コマンド

ADD BGP PEER
CREATE BGP DAMPING PARAMETERSET
DESTROY BGP DAMPING PARAMETERSET
DISABLE BGP DAMPING
ENABLE BGP DAMPING
PURGE BGP DAMPING
RESET BGP DAMPING
SET BGP DAMPING PARAMETERSET
SHOW BGP DAMPING

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L