[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET SWITCH PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート

`RESET SWITCH PORT={port-list|ALL} [COUNTER]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートをハードウェア的にリセットする。
リセットを実行すると、(1) 送受信キュー内のパケットを破棄し、(2) オートネゴシエーションプロセスを開始し、(3) ポートの統計カウンターをクリアする。

パラメーター

PORT: ポート番号

COUNTER: 統計カウンターだけをリセットしたいときに指定する。

備考・注意事項

本コマンドは、SFPポートに対しては機能しない。

関連コマンド

DISABLE SWITCH PORT
ENABLE SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L