[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP PREFIXLIST

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SHOW IP PREFIXLIST[=plist]`

plist: プレフィックスリスト名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）

プレフィックスリストの情報を表示する。

パラメーター

PREFIXLIST: プレフィックスリスト名。指定時はリストの詳細が表示される。省略時はリストの一覧が簡潔に表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip prefixlist

    IP Prefix Lists
    Name               Entries   In Use
    -----------------------------------
    mypriv                   1   No
    input                    3   Yes
    -----------------------------------

    Manager > show ip prefixlist=input

    IP Prefix List
    -------------------------------------------------------------------------------
     Name .................... input
     In Use .................. Yes
     Entries:
       Number   Action         Prefix                Length Range
       -------------------------------------------------------------------
            5   Match          10.1.0.0                     16-24
           10   Match          10.2.0.0                     16-24
           15   No Match       192.168.0.0                  16-32
       -------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1：プレフィックスリスト名省略時
Name | プレフィックスリスト名
Entries | エントリー数
In Use | 該当リストがルートマップに割り当てられているかどうか

表 2：プレフィックスリスト名指定時
Name | プレフィックスリスト名
In Use | 該当リストがルートマップに割り当てられているかどうか
Entries | エントリーの一覧
Number | エントリー番号
Action | アクション
Prefix | プレフィックス（宛先ネットワークアドレス）
Length Range | プレフィックス長

関連コマンド

ADD IP PREFIXLIST
ADD IP ROUTEMAP
SET IP PREFIXLIST

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L