[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH ACCELERATOR COUNTER

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SHOW SWITCH ACCELERATOR COUNTER[={ALL|DEFAULT|FAB|MAC|MIB|MISC}]`

IPv6アクセラレーターボードの統計カウンターを表示する。

パラメーター

COUNTER: 表示するカウンターの種類を指定する。FAB（ファブリックインターフェースカウンター）、MAC（MACカウンター）、MIB（SNMPカウンター）、MISC（各種ステータス）、DEFAULT（MAC、MIBカウンター）、ALL（すべてのカウンター）から選択する。カウンターの種類を指定しなかった場合は、DEFAULTを指定したのと同じ意味になる。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch accelerator counter

     Switch Accelerator Counters
    ---------------------------------------------------------------------------

    Accelerator Ethernet MAC counters:
     Combined receive/transmit packets by size (octets) counters:
      64                                 0 512 - 1023                      2862
      65 - 127                       21242 1024 - 1518                       78
      128 - 255                        584 1519 - 1522                    32004
      256 - 511                         40

     General Counters:
     Receive                             Transmit
      Octets                      26554898 Octets                      26554554
      Pkts                           28407 Pkts                           28403
      FCSErrors                          0 FCSErrors                          0
      MulticastPkts                      4 MulticastPkts                      0
      BroadcastPkts                      0 BroadcastPkts                      0
      PauseCtrlFrms                      0 PauseCtrlFrms                      0
      OversizePkts                       0 OversizePkts                       0
      Fragments                          0 Fragments                          0
      Jabbers                            0 Jabbers                            0
      UndersizePkts                      0 UndersizePkts                      0
      Control                            0 Control                            0
      LengthError                        0 LengthError                        0
      CodeError                          0
      UnknownOffset                      0

    Accelerator IPv6 MIB counters:
      InReceives                     28407 OutForwDatagrm                 28353
      InNoRoutes                         0
      InDiscards                         0 OutDiscards                        0
      InAddrErrors                       0
      InTruncatedPkts                    0
      InMcastPkts                        4 OutMcastPkts                       0
      InDelivers                         0
      InHdrErrors                        0
      InTooBigErrors                     0
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Accelerator Ethernet MAC countersセクション
Combined receive/transmit packets by size (octets) countersセクション | フレームサイズ別送受信数分布
64 | 64オクテット長のフレーム送受信数
65 - 127 | 65〜127オクテット長のフレーム送受信数
128 - 255 | 128〜255オクテット長のフレーム送受信数
256 - 511 | 256〜511オクテット長のフレーム送受信数
512 - 1023 | 512〜1023オクテット長のフレーム送受信数
1024 - 1518 | 1024〜1518オクテット長のフレーム送受信数
1519 - 1522 | 1519〜1522オクテット長のフレーム送受信数
General Countersセクション
Receiveサブセクション | 受信トラフィックカウンターが表示される
Octets | 受信オクテット数
Pkts | 受信パケット数
FCSErrors | FCSエラーフレーム受信数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム受信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム受信数
PauseCtrlFrms | 有効なPAUSEフレーム受信数
OversizePkts | オーバーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数
Fragments | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数。アライメントエラーを含む
Jabbers | ジャバーフレーム受信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数。アライメントエラーを含む
UndersizePkts | アンダーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが64オクテットより短いフレームの総数
Control | コントロールフレーム受信数
LengthError | 長さが不正なフレーム受信数
CodeError | 構造が不正なフレーム受信数
UnknownOffset | 未サポートのコントロールフレーム受信数
Transmitサブセクション | 送信トラフィックカウンターが表示される
Octets | 送信オクテット数
Pkts | 送信パケット数
FCSErrors | FCSエラーフレーム送信数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム送信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム送信数
PauseCtrlFrms | 有効なPAUSEフレーム送信数
OversizePkts | オーバーサイズフレーム送信数
Fragments | フラグメントフレーム送信数
Jabbers | ジャバーフレーム送信数
UndersizePkts | アンダーサイズフレーム送信数
Control | コントロールフレーム送信数
LengthError | 長さが不正なフレーム送信数
Accelerator IPv6 MIB countersセクション
InReceives | 受信パケット数
InNoRoutes | 受信パケットのうち、宛先への経路がないため破棄されたものの数
InDiscards | 受信パケットのうち、破棄されたものの数
InAddrErrors | 受信パケットのうち、アドレスエラーがあったものの数
InTruncatedPkts | 切り詰められたパケットの受信数
InMcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
InDelivers | 受信パケットのうち、上位層への配送に成功したものの数
InHdrErrors | 受信パケットのうち、ヘッダーエラーがあったものの数
InTooBigErrors | 受信パケットのうち、サイズ過大で破棄されたものの数
OutForwDatagrm | 転送のため送出されたパケットの数
OutDiscards | 送信前破棄パケット数
OutMcastPkts | マルチキャストパケット送信数

関連コマンド

RESET SWITCH ACCELERATOR COUNTER
SHOW SWITCH
SHOW SWITCH ACCELERATOR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L