[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 NDCACHE

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`SHOW IPV6 NDCACHE`

同一リンク上に存在するIPv6ノードのアドレス情報（Neighbourキャッシュ）を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 ndcache

    Ipv6 Neighbour Cache:
    Ipv6 Address                             Link-layer address
    Interface         State              LastReachble    IsRouter
    ----------------------------------------------------------------------
    3ffe:0b80:003c:0010:0290:99ff:fe42:00f2  00-90-99-42-00-f2
    vlan10    [5]     reachable          30000 msecs     no
    fe80::0290:99ff:fe42:00f2                00-90-99-42-00-f2
    vlan10    [5]     stale              0 msecs         no
    3ffe:0b80:003c:0010:0200:f4ff:fec4:0463  00-00-f4-c4-04-63
    vlan10    [5]     reachable          12800 msecs     yes
    fe80::0290:99ff:fec1:b180                00-90-99-c1-b1-80
    vlan20    [35]    stale              0 msecs         yes
    3ffe:0b80:003c:0020::0003                00-90-99-c1-b1-80
    vlan20    [35]    stale              0 msecs         yes
    3ffe:0b80:003c:0020::0002                00-90-99-0a-06-81
    vlan20    [35]    stale              0 msecs         yes
    ----------------------------------------------------------------------

表 1
IPv6 Address | ノードのIPv6アドレス
Link-layer address | ノードのデータリンク層アドレス（MACアドレス）
Interface | ノードが存在するインターフェース名。カッコ内はノードが存在するスイッチポートの番号
State | エントリーの状態。incomplete、reachable、stale、delay、unreachable、probe、permanentのいずれか
LastReachable | 該当ノードへの到達性確認の残り有効時間（ミリ秒）
IsRouter | 該当ノードがルーター（パケットを転送するノード）であるかどうか

関連コマンド

DISABLE IPV6
ENABLE IPV6

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L