[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET LOG RECEIVE

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`SET LOG RECEIVE={ipadd|ANY} [MASK=ipadd] [ALLOW={YES|NO}] [PROTOCOL={ALL|BOTH|NEW|OLD|SYSLOG}] [PASSWORD={password|NONE}]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
password: パスワード（1〜16文字。任意の印刷可能文字を使用可能。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

ログ受信テーブルのエントリーを変更する。

パラメーター

RECEIVE: ログ送信元のIPアドレス。MASKと組み合わせて範囲を指定することも可能。ANYと0.0.0.0はすべてのIPアドレスを示す。

MASK: RECEIVEパラメーターで指定したアドレスに対するマスク。ただし、RECEIVE=ANYまたはRECEIVE=0.0.0.0のときは指定できない。

ALLOW: RECEIVE/MASKで指定したIPアドレスからのログを受け入れるかどうか。YESなら受け入れ、NOなら拒否する。

PROTOCOL: RECEIVE/MASKで指定したIPアドレスから、どのプロトコルでログを受け入れるかを指定する。OLD（Net Manage Message Protocol）、NEW（SRLP）、SYSLOG、BOTH（OLDとNEW）、ALL（OLD、NEW、SYSLOGのすべて）から選択する。

PASSWORD: SRLPプロトコルにおいて、ログ送信元を認証するためのパスワードを指定する。省略時はパスワード認証を行わない。本パラメーターは、SRLP使用時のみ有効（PROTOCOL=NEWまたはBOTH、ALLのとき）。

関連コマンド

ADD LOG RECEIVE
DELETE LOG RECEIVE
SHOW LOG RECEIVE

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L