[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MSTP CIST

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SHOW MSTP CIST`

CIST（Common and Internal Spanning Tree）の情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show mstp cist

    Common Internal Spanning Tree
    -------------------------------------------------------------------------------
    Bridge Identifier ......................... 4096 : 00-00-f4-27-2c-74
    Bridge Role ............................... Regional Root Bridge
    VLAN Members .............................. 1-9,11-19,21-4094
    CIST Root Bridge .......................... 0 : 00-00-cd-24-03-4e
    CIST Regional Root Bridge ................. 4096 : 00-00-f4-27-2c-74
    Designated Bridge ......................... 0 : 00-00-cd-24-03-4e
    Root Port ................................. 2
    Designated Port ........................... 128:1
    External Root Path Cost ................... 200000
    Internal Root Path Cost ................... 0

    Performance:
      Max Age ................................. 20
      Hello Time .............................. 2
      Forward Delay ........................... 15
      Max Hops ................................ 20
      Bridge Max Age .......................... 20
      Bridge Hello Time ....................... 2
      Bridge Forward Delay .................... 15
      Bridge Max Hops ......................... 20
      Transmission Limit ...................... 3

    Topology Changes:
      Time Since Topology Change .............. 5
      Topology Change Count ................... 12
      Topology Change ......................... FALSE
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Bridge Identifier | ブリッジ識別子。CISTプライオリティーとMACアドレスで構成される
Bridge Role | CISTにおけるブリッジの役割。Root Bridge、Regional Root Bridge、Designated Bridgeのいずれか
VLAN Members | 所属VLANのVLAN ID
CIST Root Bridge | CISTルートブリッジ（CIST全体のルート）のブリッジ識別子
CIST Regional Root Bridge | CISTリージョナルルート（MSTリージョン内におけるCISTツリーのルートブリッジ）のブリッジ識別子
Designated Bridge | 代表ブリッジのブリッジ識別子
Root Port | ルートポートの番号。ルートブリッジのときはN/Aと表示される
Designated Port | 代表ポートのポート識別子
External Root Path Cost | CISTルートブリッジが所属するリージョンまでのパスコスト
Internal Root Path Cost | CISTリージョナルルート（MSTリージョン内におけるCISTツリーのルートブリッジ）までのパスコスト
Max Age | 最大エージタイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Hello Time | ハロータイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Forward Delay | フォワードディレイタイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Max Hops | 最大ホップ数。ルートブリッジによって決定された値
Bridge Max Age | 本機の最大エージタイム設定値（SET MSTPコマンドのMAXAGEパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Bridge Hello Time | 本機のハロータイム設定値（SET MSTPコマンドのHELLOTIMEパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Bridge Forward Delay | 本機のフォワードディレイタイム設定値（SET MSTPコマンドのFORWARDDELAYパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Bridge Max Hops | 本機の最大ホップ数設定値（SET MSTPコマンドのMAXHOPSパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Transmission Limit | ハロータイムの間に送信可能なBPDUの数。この値は標準規格で規定されており、3で固定に設定されている
Time Since Topology Change | 最後にTopology Changeが発生してから経過した時間（秒）
Topology Change Count | Topology Changeが発生した回数
Topology Change | Topology Changeの最中かどうか

関連コマンド

DISABLE MSTP
ENABLE MSTP
SET MSTP CIST
SET MSTP CIST PORT
SHOW MSTP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L