[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET PIM BSRCANDIDATE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM

`SET PIM BSRCANDIDATE [INTERFACE={vlan-if|local-if}] [PREFERENCE=0..255]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
local-if: ローカルIPインターフェース（localXの形式。XはローカルIPインターフェース番号（1〜15）

PIM-SMのC-BSR（ブートストラップルーター候補）としての設定を変更する。

パラメーター

INTERFACE: 自らをC-BSR（ブートストラップルーター候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名。インターフェースを指定しなかった場合は、最初に設定した（ADD IP INTERFACEコマンドを実行した）IPインターフェースのアドレスが使われる。

PREFERENCE: BSR優先度。大きいほどBSRになる可能性が高い。デフォルトは1。

関連コマンド

ADD PIM BSRCANDIDATE
DELETE PIM BSRCANDIDATE
ENABLE PIM
SET PIM
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L