[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET BGP MEMLIMIT

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SET BGP MEMLIMIT=0..100`

BGP-4に割り当て可能な最大メモリー量を指定する。

パラメーター

MEMLIMIT: BGP-4に割り当て可能な最大メモリー量（%）。BGP-4によるメモリー使用率がMEMLIMITを超えた場合は、すべてのBGPセッションを停止する。デフォルトは85%。

関連コマンド

SET BGP BACKOFF
SHOW BGP BACKOFF
SHOW BGP MEMLIMIT

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L