[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートの情報を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時は、全ポートの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch port=1

     Switch Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Port .......................... 1
       Description ................... -
       Status ........................ ENABLED
       Link State .................... Down
       UpTime ........................ -
       Port Media Type ............... ISO8802-3 CSMACD
       Configured speed/duplex ....... Autonegotiate
       Actual speed/duplex ........... -
       MDI Configuration (Polarity) .. Automatic ( - )
       Loopback ...................... Off
       Configured master/slave mode .. Not applicable
       Actual master/slave mode ...... -
       Acceptable Frames Type ........ Admit All Frames
       Disabled Egress Queues ........ -
       BCast & MCast rate limit ...... -
       BCSC rate Limiting ............ disabled
       Egress rate limit ............. -
       Learn limit ................... -
       Intrusion action .............. Discard
       Current learned, lock state ... -, not locked
       Address learn thrash status ... Not Detected
       Address learn thrash action ... Learn Disable
       Address learn thrash timeout .. 1 second
       VLAN Status Trap .............. OFF
       Relearn ....................... OFF
       Mirroring ..................... Disabled
       Is this port mirror port ...... No
       VLAN(s) ....................... default (1)
       Ingress Filtering ............. Off
       Trunk Group ................... -
       STP ........................... default
       IGMP Filter ................... None
       Max-groups/Joined ............. Undefined/0
       IGMP Max-groups Action ........ Deny

表 1
Port | ポート番号
Description | ポート名称（メモ）
Status | ポートの管理ステータス。ENABLEDかDISABLED
Link State | ポートのリンクステータス。UpかDown
UpTime | ポートがリセット（初期化）されてから現在までの経過時間（hh:mm:ssの形式）
Port Media Type | MIB-IIオブジェクトifTypeで定義される物理層インターフェースタイプ
Configured speed/duplex | 通信モードの設定値。Autonegotiateまたは速度10Mbps、100Mbpsとデュプレックスモードhalf duplex、full duplexの組み合わせで表示される。また、オートネゴシエーションで特定の通信モードを使うよう設定されているときは、「(by autonegotiation）」という文字列も表示される
Actual speed/duplex | 実際の通信モード。速度10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbpsとデュプレックスモードhalf duplex、full duplexの組み合わせで表示される。通信モードが固定に設定されている場合は、Configured speed/duplexと同じ。ポートがオートネゴシエーションに設定されている場合は、ネゴシエーションで決定された通信モードが表示される。ポートがリンクアップしていない場合は「-」（未決定）と表示される
MDI Configuration (Polarity) | MDI/MDI-X自動切替機能の状態と、実際のMDI/MDI-X。自動切替の状態は、有効ならAutomatic、無効ならManualと表示される。また、実際のMDI/MDI-Xは、カッコ内にMDI-X、MDI、-（未決定）のいずれかで表示される
Loopback | 未サポート
Configured master/slave mode | 1000BASE-Tポートのマスター/スレーブ設定値。Autonegotiate、Master、Slaveのいずれか。1000BASE-T以外のポートでは、Not applicableと表示される
Actual master/slave mode | 1000BASE-Tポートの実際のマスター/スレーブ。その他のポートの場合は、Not applicableと表示される
Acceptable Frames Type | 受信可能なフレームタイプ。Admit All FramesかAdmit Only VLAN-tagged Frames
Disabled Egress Queue | 未サポート
BCast & MCast rate limit | ブロードキャストおよびマルチキャストパケットの受信上限値（パケットストームプロテクション機能）
BCSC rate Limiting | パケットストームプロテクションで受信レートを制限するパケットの種類。Broadcast enabled（ブロードキャストのみ）、Broadcast and Multicast enabled（ブロードキャストとマルチキャスト）、disabled（制限なし）のいずれか
Egress rate limit | 送信レート上限値（帯域制限機能）
Learn limit | MACアドレス登録数の上限。設定した数までMACアドレスを学習すると、それ以上のMACアドレスの登録を行わない
Intrusion action | Learn limitまでMACアドレスを学習した後で未学習のMACアドレスを受信した場合のアクション。Discard、Trap、Disableがある
Current learned, lock state | Learn limitを設定した場合の現在のMACアドレス登録数。lock stateはポートのロック状態を示すもので、not locked、locked by limit（Learn limit到達によるロック）、locked by command（ACTIVATE SWITCH PORT LOCKコマンドによるロック）、locked by address thrashing（MACアドレススラッシングプロテクションのしきい値thrash limit到達によるロック）で表示される
Address learn thrash status | MACアドレススラッシング検出機能の状態。Not Detected（スラッシング未検出）、Thrashing（スラッシング検出中）、Disabled（検出機能が無効。THRASHACTION=NONEに設定されていることを示す）、Trunk（該当ポートがトランクグループに所属しているため、検出機能の状態がトランクグループ側で管理されていることを示す）のいずれか
Address learn thrash action | MACアドレススラッシング検出時の動作。None（何もしない）、Learn Disable（MACアドレスの学習を停止する）、Port Disable（ポートをディセーブルにする）、VLAN Disable（スラッシングが発生したVLANに対してのみポートをディセーブルにする）、Link Down（ポートを物理的にリンクダウンさせる）のいずれか
Address learn thrash timeout | MACアドレススラッシング検出時の動作の持続時間（秒）。動作の実行中は、カッコ内に残り秒数が表示される。Noneは無期限であることを示す
VLAN Status Trap | 特定VLANにおけるポートステータス（イネーブル、ディセーブル）が変化した場合に、SNMPトラップを送信するかどうか。OFF（送信しない）、ON（送信する）のどちらか
Relearn | ポートセキュリティーの動作モード。OFF（スタティック）、ON（ダイナミック）のどちらか
Mirroring | ミラーリング対象パケットの向きとミラーポート。「Disabled」、「Enabled, Rx, frames mirrored to Port X」、「Enabled, TX, frames mirrored to Port X」、「Enabled, Both, frames mirrored to Port X」のように表示される。ミラーポートが設定されていないときは「Enabled, ..., no mirror Port set」のように表示される
Is this port mirror port | ミラーポートに設定されているかどうか
VLAN(s) | 所属VLANの名前とVLAN ID
Ingress Filtering | イングレスフィルタリングのオン・オフ
Trunk Group | ポートが所属するトランクグループ名
STP | ポートが所属するSTPドメイン名
IGMP Filter | 該当ポートに適用されているIGMP フィルターの番号。適用されていない場合はNone と表示される
Max-groups/Joined | 該当ポート配下からJoin 可能なマルチキャストグループの最大数と実際にJoin されているグループ数。最大数が設定されていないときはUndefined と表示される
IGMP Max-groups Action | 該当ポート配下からJoin されたマルチキャストグループの数が最大数に達した場合の動作
Cable Length | 未サポート
SFP vendor name | SFPベンダー名（SFPポートのみ）
SFP part number | SFPの製品名または型番（SFPポートのみ）
SFP vendor SN | SFPのベンダーシリアル番号（SFPポートのみ）
SFP date code | SFPの日付コード（SFPポートのみ）

関連コマンド

SET SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L