[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD VLAN PROTOCOL

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`ADD VLAN={vlanname|1..4094} PROTOCOL=protocoltype`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）
protocoltype: L3プロトコル番号（16進数。「0x」を前置すること）

VLANにパケット分類基準となるプロトコルを追加する（関連付ける）。
追加したプロトコルは、ADD VLAN PORTコマンドでタグなしポートと関連付ける必要がある。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID（VID）

PROTOCOL: プロトコル。定義済みのプロトコル名（別表を参照）か、16進表記（「0x」を前置すること）のプロトコル番号で指定する。プロトコル番号で指定する場合、802.2なら1バイト（DSAPのみ）で、Ethernet Version 2なら2バイトで、SNAPなら5バイトの16進数で指定する

表 1：定義済みのプロトコル名一覧
SAP（Service Access Point）
IPX 802.2 | E0（SAP）
NetBEUI | F0（SAP）
SNA Path Control | 04（SAP）
PROWAY-LAN | 0E（SAP）
EIA-RS | 4E（SAP）
PROWAY | 8E（SAP）
ISO CLNS IS | FE（SAP）
Ethernet Version 2
IP ETHII | 0800（Ethernet Version 2）
X.75 Internet | 0801（Ethernet Version 2）
NBS Internet | 0802（Ethernet Version 2）
ECMA Internet | 0803（Ethernet Version 2）
Chaosnet | 0804（Ethernet Version 2）
X.25 Level 3 | 0805（Ethernet Version 2）
ARP | 0806（Ethernet Version 2）
XNS Compat | 0807（Ethernet Version 2）
Banyan Systems | 0BAD（Ethernet Version 2）
BBN Simnet | 5208（Ethernet Version 2）
DEC MOP Dump/Ld | 6001（Ethernet Version 2）
DEC MOP Rem Cons | 6002（Ethernet Version 2）
DEC DECNET | 6003（Ethernet Version 2）
DEC LAT | 6004（Ethernet Version 2）
DEC Diagnostic | 6005（Ethernet Version 2）
DEC Customer | 6006（Ethernet Version 2）
DEC LAVC | 6007（Ethernet Version 2）
RARP | 8035（Ethernet Version 2）
DEC LANBridge | 8038（Ethernet Version 2）
DEC Encryption | 803D（Ethernet Version 2）
Appletalk | 809B（Ethernet Version 2）
IBM SNA | 80D5（Ethernet Version 2）
AppleTalk AARP | 80F3（Ethernet Version 2）
IPX EthII | 8137（Ethernet Version 2）
SNMP | 814C（Ethernet Version 2）
IPv6 | 86DD（Ethernet Version 2）
IPX 802.3 | FFFF（NetWare 802.3 raw）
SNAP（Sub-Network Access Protocol）
ETHERTALK 2 | 080007809B（SNAP）
ETHERTALK 2 AARP | 00000080F3（SNAP）
IPX SNAP | 0000008137（SNAP）

例

``■ VLAN salesにプロトコルIPX 802.2（802.2のIPX）を追加する。
`ADD VLAN=sales PROTOCOL="IPX 802.2"
` ■ VLAN mktgにプロトコルNetBEUIを追加する。
`ADD VLAN=mktg PROTOCOL="NetBEUI"`

備考・注意事項

本コマンドで追加したプロトコルは、これ以降インデックス番号で指定することができる。インデックス番号を確認するにはSHOW VLANコマンドを使う。なお、インデックス番号は可変（追加、削除により番号がずれる）なので、インデックス番号を指定するときは、必ずSHOW VLANコマンドで確認すること。

関連コマンド

ADD VLAN PORT
DELETE VLAN PORT
DELETE VLAN PROTOCOL
SHOW VLAN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L