[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# CONNECT PORT

カテゴリー：運用・管理 / 非同期ポート

`CONNECT PORT=asyn-number`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

新しい端末セッションを開始して非同期ポートに接続する。
これにより、端末上で入力したコマンドが、ポートに接続されたデバイスに直接送られるようになる。
端末セッションから元のプロンプトに戻るには「アテンションキャラクター」を入力する。非同期ポートに接続した端末からログインしている場合は「Break」、Telnetでログインしている場合は「Ctrl-P」がデフォルトのアテンションキャラクター。アテンションキャラクターは、SET ASYNコマンドのATTENTIONパラメーターで変更できる。プロンプトに戻ったら、DISCONNECTコマンドで該当セッションを終了させる。

パラメーター

PORT: 非同期ポート番号

備考・注意事項

本コマンドは、同一機種との接続のみをサポートとします。非同期ポートに他の機種が接続されている場合、本コマンドは未サポートとなります。

関連コマンド

DISCONNECT
SHOW SESSIONS

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L