[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW CLASSIFIER

カテゴリー：スイッチング / クラシファイア

`SHOW CLASSIFIER[={rule-list|ALL}] [ETHFORMAT={802.2-TAGGED|802.2-UNTAGGED|ETHII-TAGGED|ETHII-UNTAGGED|NETWARERAW-TAGGED|NETWARERAW-UNTAGGED|SNAP-TAGGED|SNAP-UNTAGGED|ANY}] [PROTOCOL={protocoltype|IP|IPV6|IPX|ANY}] [MACTYPE={L2UCAST|L2MCAST|L2BCAST|ANY}] [MACSADDR={macadd|DHCPSNOOPING|ANY}] [MACDADDR={macadd|ANY}] [VLAN={vlanname|1..4094|ANY}] [IPSADDR={ipadd[/masklen]|ip6add/plen|DHCPSNOOPING|ANY}] [IPDADDR={ipadd[/masklen]|ip6add/plen|ANY}] [IPDSCP={dscp-list|ANY}] [IPTOS={0..7|ANY}] [IPPROTOCOL={TCP|UDP|ICMP|IGMP|protocol|ANY}] [IPXDADDR={ipxnet|ANY}] [IPXSSOCKET={NCP|SAP|RIP|NNB|DIAG|NLSP|IPXWAN|socket|ANY}] [IPXDSOCKET={NCP|SAP|RIP|NNB|DIAG|NLSP|IPXWAN|socket|ANY}] [TCPSPORT={port|port-range|ANY}] [TCPDPORT={port|port-range|ANY}] [TCPFLAGS={{URG|ACK|RST|SYN|FIN}[,...]|ANY}] [UDPSPORT={port|port-range|ANY}] [UDPDPORT={port|port-range|ANY}] [L5BYTE01=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE02=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE03=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE04=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE05=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE06=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE07=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE08=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE09=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE10=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE11=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE12=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE13=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE14=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE15=byteoffset,bytevalue[,bytemask]] [L5BYTE16=byteoffset,bytevalue[,bytemask]]`

rule-list: クラシファイア番号（1〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
protocoltype: L3プロトコル番号（16進数）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）
ipadd: IPアドレス
masklen: マスク長（0〜32）
dscp-list: DSCP値（0〜63。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
protocol: IPプロトコル番号（1〜255）
ipxnet: IPXネットワーク番号（32ビット長。16進数最大8文字。先頭の0は省略可能）
socket: IPXソケット番号（16ビット長。16進数最大4文字）
port: TCP/UDPポート番号（0〜65535）
port-range: TCP/UDPポート番号範囲（「1-99」のように2つの番号をハイフンで区切って指定する。有効範囲は0〜65535）
ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（0〜128ビット）
byteoffset: データ部の先頭バイト（TCP・UDPヘッダーの直後のバイト）を0として数えたオフセット（10進数。0〜37）
bytevalue: byteoffsetで指定したバイトの内容（16進数。00〜ff）
bytemask: bytevalueに対するANDマスク（16進数。省略時はff）

クラシファイア（汎用パケットフィルター）の設定内容を表示する。

パラメーター

CLASSIFIER: クラシファイア番号。番号を指定した場合は該当するクラシファイアのパラメーターがすべて表示される。ALLを指定した場合はすべてのクラシファイアのパラメーターが表示される。値を指定しなかった場合は、クラシファイアの一覧が簡潔に表示される。本パラメーターになんらかの値を指定した場合は、以下の各パラメーターを使って表示するクラシファイアの絞り込みが可能。本パラメーターに値を指定しなかった場合は、以下の各パラメーターは無効

ETHFORMAT: Ethernetのフレームフォーマット（エンキャプセレーション）

PROTOCOL: レイヤー3プロトコルタイプフィールド値

MACTYPE: レイヤー2アドレス種別

MACSADDR: 送信元MACアドレス

MACDADDR: 宛先MACアドレス

VLAN: 入力VLAN（ただし、IPv6ポリシーベースQoSでは出力VLAN）

IPSADDR: 始点IPv4/IPv6アドレス

IPDADDR: 終点IPv4/IPv6アドレス

IPDSCP: IPv4/IPv6ヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値

IPTOS: IPv4ヘッダーのTOS優先度（precedence）フィールド値

IPPROTOCOL: IPv4/IPv6ヘッダーのプロトコルタイプ（IPv4）/次ヘッダー（IPv6）フィールド値

IPXDADDR: 終点IPXネットワーク番号

IPXSSOCKET: 始点IPXソケット

IPXDSOCKET: 終点IPXソケット

TCPSPORT: TCP始点ポート

TCPDPORT: TCP終点ポート

TCPFLAGS: TCP制御フラグ

UDPSPORT: UDP始点ポート

UDPDPORT: UDP終点ポート

L5BYTE01〜L5BYTE16: TCP/UDPパケットのデータ部の値

入力・出力・画面例

    Manager > show classifier

     Classifier General Info
    --------------------------------------------------------------------------------
     Total number of rules .... 7

     Rule ..................... 1000
       Related module(s) ...... L3 switch

     Rule ..................... 1010
       Related module(s) ...... L3 switch

     Rule ..................... 1020
       Related module(s) ...... None

     Rule ..................... 2000
       Related module(s) ...... SWNP

     Rule ..................... 2010
       Related module(s) ...... SWNP

     Rule ..................... 3000
       Related module(s) ...... QOS

     Rule ..................... 3010
       Related module(s) ...... QOS

    --------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show classifier=1000

     Classifier Rules
    --------------------------------------------------------------------------------
     Rule .................. 1000
      D-MAC Address ........ ANY
      S-MAC Address ........ ANY
      M-Type ............... ANY
      VLAN ................. ANY
      E-Format ............. ANY
      Protocol ............. IP
      S-IP Address ......... 172.17.28.0/24
      D-IP Address ......... 172.17.28.0/24
      IP Protocol .......... ANY
      TOS/DSCP ............. ANY
      Layer 5 Byte 01:
        Offset ............. 8
        Value .............. 16
        Mask ............... 24

    --------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show classifier=1010

     Classifier Rules
    --------------------------------------------------------------------------------
     Rule .................. 1010
      D-MAC Address ........ ANY
      S-MAC Address ........ ANY
      M-Type ............... ANY
      VLAN ................. ANY
      E-Format ............. ANY
      Protocol ............. IP
      S-IP Address ......... 172.17.28.0/24
      D-IP Address ......... ANY
      IP Protocol .......... ANY
      TOS/DSCP ............. ANY

    --------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show classifier=2000

     Classifier Rules
    --------------------------------------------------------------------------------
     Rule .................. 2003
      D-MAC Address ........ ANY
      S-MAC Address ........ ANY
      M-Type ............... ANY
      VLAN ................. ANY
      E-Format ............. ETHII-TAGGED
      Protocol ............. 86DD (IPV6 ETHII)
      S-IP Address ......... 3ffe:0b80::0001/128
      D-IP Address ......... ANY
      IP Protocol .......... ANY

    --------------------------------------------------------------------------------

表 1：パラメーター無指定時
Total number of rules | クラシファイアの総数
Rule | クラシファイア番号
Related module(s) | クラシファイアを使用している上位モジュール。L3 switch（ハードウェアパケットフィルター）、QOS（ポリシーベースQoS）、SWNP（IPv6ハードウェアパケットフィルター）、None（モジュールに関連付けられていない）

表 2：CLASSIFIERパラメーター指定時（表示項目はクラシファイアの設定により異なる）
Rule | クラシファイア番号
D-MAC Address | 宛先MACアドレス
S-MAC Address | 送信元MACアドレス
M-Type | レイヤー2アドレス種別
VLAN | 入力VLAN（ただし、IPv6ポリシーベースQoSでは出力VLAN）。カッコ内はVLAN ID
E-Format | レイヤー2フレームタイプ（エンキャプセレーション）
Protocol | プロトコルタイプ。カッコ内は定義済みのプロトコル名
TPID | TPID（Tag Protocol Identifier）
VLAN Priority | 802.1pユーザープライオリティー
Inner TPID | ダブルタグパケットにおける内側802.1Q VLANタグヘッダーのTPID（Tag Protocol Identifier）
Inner VLAN Priority | ダブルタグパケットにおける内側802.1Q VLANタグヘッダーの802.1pユーザープライオリティー
Inner VLAN ID | ダブルタグパケットにおける内側802.1Q VLANタグヘッダーのVLAN ID
S-IP Address | 始点IPアドレス/マスクまたは始点IPv6アドレス/プレフィックス長
D-IP Address | 終点IPアドレス/マスクまたは終点IPv6アドレス/プレフィックス長
IP Protocol | IPプロトコルタイプ
TOS/DSCP | TOSまたはDSCP値
S-TCP Port | TCP始点ポート
D-TCP Port | TCP終点ポート
S-TCP Mask | TCP始点ポートに対するANDマスク
D-TCP Mask | TCP終点ポートに対するANDマスク
TCP Flags | TCP制御フラグ
S-UDP Port | UDP始点ポート
D-UDP Port | UDP終点ポート
S-UDP Mask | UDP始点ポートに対するANDマスク
D-UDP Mask | UDP終点ポートに対するANDマスク
D-IPX Address | 終点IPXネットワーク番号
D-IPX Socket | 終点IPXソケット
S-IPX Socket | 始点IPXソケット
Layer 5 Byte 01〜Layer 5 Byte 16 | L5BYTE01〜L5BYTE16パラメーターの設定内容
Offset | データ部の先頭バイト（TCP・UDPヘッダーの直後のバイト）を0として数えたオフセット（10進数）
Value | Offsetで指定されたバイトの内容（16進数）
Mask | Valueに対するANDマスク（16進数）

例

``■ クラシファイアの一覧を表示する。
`SHOW CLASSIFIER
` ■ IPプロトコルとしてUDPを含むクラシファイアの詳細を表示する。
`SHOW CLASSIFIER=ALL IPPROTOCOL=UDP`

関連コマンド

CREATE CLASSIFIER
DESTROY CLASSIFIER
SET CLASSIFIER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L