[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET DVMRP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`RESET DVMRP INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したDVMRPインターフェースをリセットする。
該当インターフェースにおけるDVMRPプロセスが初期化され、タイマー、経路情報はクリアされる。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

DELETE DVMRP INTERFACE
DISABLE DVMRP
SET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L