[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MSTP MSTI

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SHOW MSTP MSTI[={instance|ALL}]`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）

MSTインスタンスの情報を表示する。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスID。省略時はすべてのMSTインスタンスの情報が簡潔に一覧表示される。ALL指定時はすべてのMSTインスタンスの詳細情報が一覧表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show mstp msti

    Multiple Spanning Tree Instances
    -------------------------------------------------------------------------------
    MSTI .............................. 10
      Bridge Identifier ............... 4096 : 00-00-f4-27-2c-74
      Bridge Role ..................... Regional Root Bridge
      VLAN members .................... 10

    MSTI .............................. 20
      Bridge Identifier ............... 8192 : 00-00-f4-27-2c-74
      Bridge Role ..................... Designated Bridge
      VLAN members .................... 20
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show mstp msti=all

    Multiple Spanning Tree Instances
    -------------------------------------------------------------------------------
    MSTI .............................. 10
      Bridge Identifier ............... 4096 : 00-00-f4-27-2c-74
      Bridge Role ..................... Regional Root Bridge
      VLAN members .................... 10
      Regional Root Identifier ........ 4096 : 00-00-f4-27-2c-74
      Designated Bridge ............... 4096 : 00-00-f4-27-2c-74
      Root Path Cost .................. 0
      Root Port ....................... N/A
      Designated Port ................. N/A
      Topology Changes:
        Time Since Topology Change .... 94
        Topology Change Count ......... 5
        Topology Change ............... FALSE

    MSTI .............................. 20
      Bridge Identifier ............... 8192 : 00-00-f4-27-2c-74
      Bridge Role ..................... Designated Bridge
      VLAN members .................... 20
      Regional Root Identifier ........ 4096 : 00-00-cd-24-03-4e
      Designated Bridge ............... 4096 : 00-00-cd-24-03-4e
      Root Path Cost .................. 200000
      Root Port ....................... 2
      Designated Port ................. 128:1
      Topology Changes:
        Time Since Topology Change .... 95
        Topology Change Count ......... 3
        Topology Change ............... FALSE
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1：MSTインスタンスID省略時
MSTI | MSTインスタンスID
Bridge Identifier | ブリッジ識別子。ブリッジプライオリティーとMACアドレスで構成される
Bridge Role | ブリッジの役割。Regional Root Bridge、Designated Bridgeのいずれか
VLAN Members | 所属VLANのVLAN ID

表 2：MSTインスタンスID指定時
MSTI | MSTインスタンスID
Bridge Identifier | ブリッジ識別子。ブリッジプライオリティーとMACアドレスで構成される
Bridge Role | ブリッジの役割。Regional Root Bridge、Designated Bridgeのいずれか
VLAN Members | 所属VLANのVLAN ID
Regional Root Identifier | リージョナルルート（MSTインスタンスのルートブリッジ）のブリッジ識別子
Designated Bridge | 代表ブリッジのブリッジ識別子
Root Path Cost | リージョナルルート（MSTインスタンスのルートブリッジ）までのパスコスト
Root Port | ルートポートの番号。ルートブリッジのときはN/Aと表示される
Designated Port | 代表ポートのポート識別子。ルートブリッジのときはN/Aと表示される
Time Since Topology Change | 最後にTopology Changeが発生してから経過した時間（秒）
Topology Change Count | Topology Changeが発生した回数
Topology Change | Topology Changeの最中かどうか

関連コマンド

DISABLE MSTP
ENABLE MSTP
SET MSTP
SET MSTP MSTI PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L