[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# IPv6マルチキャスト/MLD

備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

MLD（Multicast Listener Discovery。マルチキャスト受信者探索）は、LAN上のIPv6ルーターがIPv6ノードとメッセージを交換しあい、LAN上にどのマルチキャストグループの受信希望者（メンバー）がいるかを把握するためのプロトコルです。MLDは、IPv4におけるIGMP（Internet Group Management Protocol）のIPv6版といえます。
ルーターはMLDを通じて得た情報をもとに、他のルーターから受け取ったマルチキャストパケットを配下のLANに転送するかどうか判断したり、他のルーターに対して特定グループ宛てのパケットを配送してくれるよう依頼したりします。
通常、MLDはマルチキャスト経路制御プロトコル（PIM6-SM）と組み合わせて使います。デフォルトでは、MLDは無効になっています。
本製品をMLD Querierとして動作させるための設定手順は次のとおりです。MLDを使用するには、IPv6の基本設定が必要です。以下の説明では、IPv6インターフェースの設定までは完了しているものと仮定します。

1. MLDモジュールを有効にします。

   `ENABLE IPV6 MLD ↓`
2. MLDを使用するIPv6インターフェース（VLAN）を指定します。これにより指定したインターフェースでMLDメッセージの送受信が行われるようになります。

   `ENABLE IPV6 MLD INTERFACE=vlan-white ↓`

■ MLDに関する情報を確認するにはSHOW IPV6 MLDコマンドを使います。
■ MLDタイマーを変更するにはSET IPV6 MLDコマンドを使います。ただし、タイマーはほとんどの環境で動作するようデフォルト値が設定されているため、通常変更する必要はありません。
■ MLDを無効にするにはDISABLE IPV6 MLDコマンドを使います。
■ 特定インターフェースでMLDを無効にするにはDISABLE IPV6 MLD INTERFACEコマンドを使います。

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L