[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET QOS DSCPMAP

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SET QOS DSCPMAP[={PREMARKING|REMARKING}] DSCP=dscp-list [BWCLASS=bwclass-list] [NEWDSCP=0..63] [NEWBWCLASS=1..3] [NEWQUEUE=0..7] [NEWPRIORITY=0..7]`

dscp-list: DSCP値（0〜63。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
bwclass-list: 帯域クラス（1〜3。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

DSCPMAPテーブルの設定を変更する。
DSCPMAPテーブルは、受信パケットに4つのQoSパラメーター（DSCP値、帯域クラス、送信キュー、802.1pプライオリティー値）を割り当てるためのテーブル。プレマーキング用とリマーキング用の2つがあり、それぞれポリシーベースQoSのプレマーキングステージとリマーキングステージで使用される。
DSCPMAPテーブルは、DSCP値（0〜63）と帯域クラス（1〜3）をインデックスとし、各エントリーには書き換え後のQoSパラメーター値が格納されている（プレマーキング用DSCPMAPテーブルの帯域クラスインデックス値は1のみ）。
なお、明示的に帯域クラスが割り当てられていないパケットは、デフォルトの帯域クラス1として扱われる。

パラメーター

DSCPMAP: DSCPMAPテーブルの種類。PREMARKING（プレマーキング用）、REMARKING（リマーキング用）から選択する。省略時は両方が対象。

DSCP: テーブルのインデックスとしてのDSCP値。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。

BWCLASS: テーブルのインデックスとしての帯域クラス。DSCPMAP=PREMARKINGのときは1のみ、DSCPMAP=REMARKINGのときは1〜3から選択する。省略時はすべての帯域クラスが対象。

NEWDSCP: 対象パケットに割り当てる新しいDSCP値。DSCPMAPテーブルのデフォルト設定では、インデックスのDSCP値と同じ値

NEWBWCLASS: 対象パケットに割り当てる新しい帯域クラス。DSCPMAPテーブルのデフォルト設定では、インデックスの帯域クラスと同じ値

NEWQUEUE: 対象パケットに割り当てる新しい送信キュー。DSCPMAPテーブルのデフォルト設定では、すべて0

NEWPRIORITY: 対象パケットに割り当てる新しい802.1pユーザープライオリティー値。DSCPMAPテーブルのデフォルト設定では、すべて0

例

``■ DSCP値が32〜63で帯域クラスが2のパケットに対し、DSCP値を2に、帯域クラスを3に、送信キューを0に、802.1pプライオリティー値を1に書き換えるよう、リマーキング用DSCPMAPテーブルの設定を変更する。
`SET QOS DSCPMAP=REMARKING DSCP=32-63 BWCLASS=2 NEWDSCP=2 NEWBWCLASS=3 NEWQUEUE=0 NEWPRIORITY=1`

関連コマンド

CREATE QOS FLOWGROUP
CREATE QOS POLICY
CREATE QOS TRAFFICCLASS
SET QOS FLOWGROUP
SET QOS POLICY
SET QOS TRAFFICCLASS
SHOW QOS DSCPMAP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L